Практическая работа 9 - Технологические машины и оборудование перерабатывающих производств

# Практическая работа 9

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНОВОЙ МАССЫ ОТ МЕТАЛЛОМАГНИТНЫХ ПРИМЕСЕЙ

Цель: сформировать представление об устройстве и принципе действия магнитных сепараторов

План

1 Ознакомиться с назначением магнитных сепараторов

2 Изучить устройство и принцип работы магнитных сепараторов типа У1-БМП

3 Изучить устройство и принцип работы магнитных сепараторов типа У1-БММ

1 Назначение магнитных сепараторов

В зерновой смеси, как правило, содержатся металломагнитные примеси, которые не удается полностью выделить в зерноочистительных машинах, рассмотренных ранее. Наличие таких примесей может привести к искрообразованию и повреждению рабочих органов машин на всех этапах подготовки и переработки зерна. Особенно опасно попадание металломагнитных примесей в готовую продукцию, где их содержание строго нормируется. На мукомольных заводах предусмотрена установка магнитной защиты после выпуска зерна из силосов, т. е. после регуляторов потока, перед оборудованием с вращающимися рабочими органами: обоечными машинами, триерами, машинами мокрого шелушения, вальцовыми станками, бичевыми машинами и перед кон-тролем готовой продукции.

Рабочий процесс в магнитных сепараторах основан на различии магнитных свойств зерновых продуктов и примесей. Для извлечения металломагнитных частиц необходимо, чтобы сила притяжения магнита, действующая на них, была бы не менее равнодействующей всех механических сил, испытываемых частицами на направление силы притяжения.

Различают две модели этих сепараторов: УІ-БМЗ-01 и УІ-БМЗ.

Магнитный сепаратор УІ-БМЗ-01 (рис. 3.12, б) предназначен для выделения примесей из зерна после силосов для неочищенного зерна (регуляторов потока) и непосредственно перед подъемом пневмотранспортом.

Магнитный сепаратор УІ-БМЗ (рис. 3.12, а) используют для извлечения металломагнитных примесей из аспирационных относов промежуточных продуктов размола и муки.

Рисунок 3.12 - Магнитные сепараторы типа УІ-БМЗ:

а - УІ-БМЗ; б - УІ-БМЗ-01; в - блок магнитов: 1 - направляющая; 2 - кронштейн; 3- ручка; 4 - блок магнитов; 5 - корпус; 6 - прокладка; 7 - заслонка; 8 -магнит дисковьш; 9 - вставка; 10 - кожух

Магнитные сепараторы этого типа имеют идентичное устройство и состоят из следующих основных узлов: корпуса, магнитной заслонки, и цилиндрических магнитов, собранных в блоки.

Корпус 5 представляет собой сварной короб с отверстиями для приема и выпуска продукта. В зависимости от технологического назначения и места установки его изготавливают в двух исполнениях.

Через люк в передней стенке корпуса по направляющей 1 вставляют магнитную заслонку. Она выполнена в виде сварного кронштейна 2, в котором горизонтально установлены два блока цилиндрических магнитов 4. Пластина заслонки 7, перекрывающая отверстие люка корпуса, для герметизации снабжена прокладками 6 и ручкой 3.

Каждый блок магнитов (рис. 3.12, в) состоит из десяти постоянных дисковых магнитов 8 со вставками 9, собранными в цилиндрический стержень, закрытый кожухом 10.

2 Магнитные сепараторы типа У1-БМП

Различают две модели этих сепараторов. Магнитный сепаратор УІ-БМП-01 (рис. 3.13, б) предназначен для выделения металломагнитных примесей из зерна. Его устанавливают после силосов для отвола- живания (регуляторов потока). Магнитный сепаратор типа УІ-БМП (рис. 3.13, а) используют для выделения металломагнитных примесей из промежуточных продуктов размола зерна.

Рисунок 3.13 - Магнитный сепаратор типа У1-БМП:

а - УІ-БМП; б - УІ-БМП-01; 1 - корпус; 2 - ограничителъ; 3 - магнитодержателъ; 4 - блок магнитов; 5, 10, 13 - оси; 6 - накладка; 7 - прокладка; 8 - крышка; 9 - груз; 11 -заслонка; 12 -ребро

Устройство этих сепараторов идентично. Они состоят из следующих основных узлов: корпуса, магнитодержателя и блока магнитов. Корпус 1 обоих сепараторов представляет собой сварной короб с отверстиями для приема и выпуска продуктов, который, в соответствии с технологическим назначением и местом установки, изготовлен в двух исполнениях.

В передней стенке корпуса расположен люк, закрываемый крышкой 8. Для предотвращения пылевыделения установлены прокладки 7. Внутри корпуса смонтированы оси 5,10 и 13, на которых установлены: магнито- держатель 3, направляющие накладки 6, ограничители 2 и ребро 72 для направления потока продукта на плоскость блока магнитов.

Магнитодержатель представляет собой сварной кронштейн из не- ржавеющей стали со вставленными в него блоками магнитов 4. Для удобства очистки магнитов весь магнитодержатель можно вынуть через люк корпуса за ось 5, а затем вновь установить по направляющим накладкам. Магнитный блок представляет собой шесть плоских магнитов, собранных в комплект и вставленных в корпус.

Отличительная особенность магнитного сепаратора УІ-БМП-01 - наличие заслонки 77, которая выполнена в виде сварного кронштейна, свобод- но висящего на оси 10 с закрепленным на нем грузом 9. Заслонка обеспечи- вает равномерную подачу продукта. В зависимости от количества продукта положение заслонки (угол наклона) регулируется грузом - противовесом.

3 Магнитный сепаратор типа У1-БММ

Предназначен для выделения металломагнитных примесей из муки и состоит из следующих основных узлов (рис. 3.14): корпуса, цилиндри- ческой магнитной колонки, приемного патрубка и выпускного конуса.

Рисунок 3.14 - Магнитный сепаратор УІ-БММ:

1 - патрубок приемный; 2 - конус; 3 - корпус; 4 - козырьки; 5 - диск диамагнитный; 6 — блок магнитов; 7 - опора шариковая; 8 — подставка; 9 - ручка; 10 — фланец; 11 - конус выпускной; 12 - дверь; 13 - ручка дверки; 14 - колонка магнитная; 15 - петля; 16 - замок

Корпус 3 представляет собой сварной полый вертикальный цилиндр, в верхней части которого расположен приемный патрубок 1 с отбортовкой, соединяющей хомут сепаратора с самотечной трубой. В нижней части корпуса находится фланец 10 с отверстиями для установки и закрепления сепаратора. Внутри корпуса приварены козырьки 4, направляющие поток продукта на блок магнитов. Козырьки распо- ложены по окружности корпуса двумя рядами в шахматном порядке. В корпусе предусмотрен люк, закрываемый дверью 12.

Дверь с одной стороны связана с корпусом 3 шарнирной петлей, а с другой - запирается двумя замками, обеспечивающими герметичность ее во время работы. Плотность закрывания двери регулируют выдвиж- ным захватом. На внутренней стороне двери тоже приварены направ- ляющие козырьки. В нижней части двери смонтирована подставка 8.

Магнитная колонка 14 - основной рабочий орган сепаратора, представляет собой блок 6 из двух кольцевых постоянных магнитов разделенных между собой диском 5 из диамагнитного материала и закрытых обечайкой. Для равномерного распределения муки установлен конус 2.

Для удобства очистки магнитов установлены шариковые опоры 7, на которых можно поворачивать всю колонку. Если поворот колонки затруднен, то ее можно ослабить ручкой 9, прижав ее к подставке 8.

Мука по конусу 2 поступает в кольцевой канал сепаратора, где при помощи козырьков 4 направляется на магнитные блоки 6. Металломагнитные примеси притягиваются к магнитам, а очищенная мука выводится через выпускной конус 11.

Технологическая эффективность магнитных сепараторов. Эффективность извлечения металломагнитных примесей зависит от притяжения металломагнитных частиц к магнитному экрану и от удержания их в магнитном поле, т. е. от способности частиц противостоять «смывающей» силе потока продукта.

Эффективность выделения металломагнитных примесей определяют так же, как и эффективность работы других зерноочистительных машин, т. е. по содержанию примесей в зерне и готовой продукции до и после очистки.

Эффективность извлечения металломагнитных примесей зависит, в основном, от соотношения сил притяжения металломагнитных частиц к магнитному экрану.

На мукомольных заводах с комплектным оборудованием используют сепараторы с постоянными магнитами контактного типа, принцип действия которых основан на том, что очищаемый продукт непосредст- венно соприкасается с магнитным экраном. В комплект входят три типа магнитных сепараторов: УІ-БМЗ - с дисковыми, УІ-БМП - с плоскими и УІ-БММ - с кольцевыми магнитами.

Производительность магнитного сепаратора зависит от толщины слоя, плотности и скорости транспортирования продуқта, а также от ширины рабочей зоны магнитного экрана

После обработки зерна и готовой продукции в магнитных сепараторах содержание металломагнитных примесей в 1 кг муки должно быть не более 3 мг; величина отдельных частиц примеси в наибольшем линейном измерении - не выше 0,3 мм, а масса отдельных крупинок руды или шлака - не более 0,4 мг.

Эксплуатация магнитных сепараторов. Для нормальной работы сепараторов поверхность магнитных блоков следует очищать не реже одного раза в смену. Периодичность очистки зависит от количества металломагнитных примесей и производительности сепаратора.

В процессе работы сепаратора не разрешается открывать крышку и очищать блоки, регулировать или ремонтировать машину. После каждой очистки во избежание выделения пыли следует проверить плотность прилегания крышки (УІ-БМП), магнитной заслонки (УІ-БМЗ) или дверки (УІ-БММ). Запыленность в рабочей зоне не должна превышать 2 мг/м3.

При необходимости заменить прокладки, подтянуть резьбовые соединения или отрегулировать захваты замков дверей сепараторов. При снижении эффективности выделения металломагнитных примесей проверяют производительность и регулируют слой продукта. При уменьшении магнитной индукции ниже установленных норм блоки магнитов перемагничивают.

Толщина слоя продукта, перемещаемого по магнитам, для мягких мучнистых продуктов должна быть не более 5-7 мм, для зерна и крупы 10-12 мм. При ручной очистке магнитов следят за тем, чтобы металлические частицы не попали в поток продукта. Очищать полюса следует жесткими (лучше из натурального волоса) щетками. Для сбора примесей используют специальные ящики. Все примеси, собранные в течение смены, передают в лабораторию.

Контрольные вопросы

1 К чему может привести наличие металломагнитных примесей в зерновой смеси?

2 Где в технологической линии устанавливают магнитные сепараторы?

3 В чем различия в предназначении сепараторов: УІ-БМЗ-01 и УІ-БМЗ ?

4 Устройство Магнитных сепараторов типа УІ-БМЗ ?

5 Устройство Магнитных сепараторов типа УІ-БМП ?

6 Устройство Магнитных сепараторов типа У1-БММ ?

Литература: В.А. Бутковский. Современная техника и технология производства муки. стр.173-179