Материалы для СРСП 3 - Технологические машины и оборудование перерабатывающих производств

# Материалы для СРСП 3

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШНЕКОВЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ SCV ФИРМЫ «ОКРИМ»,

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА ФИРМ «БЮЛЕР»

Цель: сформировать представление о принципе действия вертикального шнекового увлажнителя и устройства регулирования влажности зерна

План

1 Вертикальный шнековый увлажнитель SCV фирмы «Окрим»

2 Назначение устройства регулирования влажности зерна

1 Вертикальный шнековый увлажнитель SCV фирмы «Окрим»

Увлажнитель SCV предназначен увлажнения зерна в процессе его очистки.

В результате последовательного увлажнения, перемешивания, шелушения и воздушного сепарирования машина обеспечивает равномерное повышение влажности зерна на 6-8%.

Режим обработки зерна исключает его травмирование и поврежде- ние. Благодаря специальному профилю лопаток и режиму вращения, происходит отделение наружной части оболочек и равномерное про- никновение воды в зерно.

Вертикальный шнековый увлажнитель SCV показан на рис. 3.10

Рисунок 3.10 - Вертикальный шнековый увлажнитель SCV

1 - ротор; 2 - лопатки специального профиля; 3 - цилиндрический корпус; 4 - инжектор для воды; 5 - шнек-смеситель двойного действия; 6 - приемное устройство; 7 - поворотный клапан; 8 - электродвигатель; 9 - клиноременная передача; 10 - смотровое окно; 11 - дверца, обеспечивающая доступ к ротору; 12 - станина; А - подача зерна; В - выпуск зерна; С - выход легких примесей

Исходное зерно поступает через приемное устройство 6. Поворотный клапан при определенной величине потока зерна открывает подачу воды через инжектор 4, который обеспечивает равномерное увлажне- ние. При прекращении поступления зерна система срабатывает и от- ключает подачу воды.

В рабочем режиме увлажненное зерно попадает на вертикальный вращающийся шнек 5, который поднимает зерно.

Увлажненное зерно подхватывается лопатками 2 ротора, которые выполнены с насечками, препятствующими истиранию поверхности лопаток (рис. 3.10).

В процессе центрифугирования происходит мягкое шелушение, в результате отделяются наружные оболочки зерна. Это обеспечивает последующее равномерное поглощение воды каждой зерновкой.

Шнековый увлажнитель подключен к аспирационной сети, которая обеспечивает выделение мелких частиц и пыли.

Увлажненное очищенное зерно выходит через специальный патрубок В.

Технические характеристики вертикальных шнековых интенсив- ных увлажнителей 8СҮ приведены ниже.

2 Назначение устройства регулирования влажности зерна

Фирма «Бюлер» разработала устройство автоматического регулирования влажности зерна на базе микроволновой технологии как наиболее надежного метода измерения влажности зерна (рис. 3.11).

Рисунок 3.11 - Автоматическое устройство регулирования влажности зерна

а - регулятор влажности зерна

б - вихревой увлажнитель

в - дозатор воды

В системе автоматического измерения и регулирования влажности работает также встроенный расходомер потока зерна. Устройство включает автоматически работающие в непрерывном режиме системы измерения и регулирования, которые обеспечивают эффективность и равномерность процесса размола. Диапазон производительности - от 2 до 60 т/ч.

Система состоит из двух блоков: регулятор влажности, который непрерывно определяет исходную влажность зерна, и расходомер «Флоубалансер», который определяет производительность.

Определение влажности зерна осуществляется с помощью измерительной емкости с использованием микроволновой техники. Одновременно регистрируется насыпной вес и температура продукта. Система точно измеряет влажность пшеницы на входе. На основе значений ис- ходной влажности, измеренной производительности потока и заданной конечной влажности электронный блок управления рассчитывает необ- ходимое количество воды. После этого клапан-регулятор обеспечивает точное дозирование воды и увлажнение зерна.

Количество добавляемой воды составляет от 20 до 4500 л/ч. Даже при колебаниях давления воды, которые могут возникать весьма часто, обеспечивается подача постоянного количества воды.

Система автоматического регулирования влажности с регулятором расхода воды работает автономно, либо подсоединяется с помощью высокоскоростной шины к АСУТП верхнего уровня. Устройство измерения и регулирования влажности можно использовать как для сухого, так и для предварительно увлажненного зерна перед отволаживанием.

Вихревой увлажнитель используется для интенсивного увлажнения пшеницы. Новая двухроторная вихревая система обеспечивает равномерное распределение воды по всей поверхности зерна, что обеспечивает интенсивное проникновение воды в пшеницу. При этом возможно введение до 1% воды. Вихревой увлажнитель рассчитан на производительность от 1 до 48 т/ч.

Эксплуатационные качества «Тигbоlіzег»:

• эффективное увлажнение;

• компактность конструкции;

• малое энергопотребление;

• низкие затраты на техобслуживание;

• гигиеничность.

Равномерное распределение влаги по всей массе зерна и проникно- вение точно рассчитанного количества воды в пшеницу обеспечивает получение нужной конечной влажности пшеницы на постоянном уровне. А это находит свое отражение в оптимальном разрыхлении и улучшении размола зерна.

Контрольные вопросы

1 Принцип работы Автоматического устройства регулирования влажности зерна?

2 Эксплуатационные качества «Тигbоlіzег»?

3 Устройство Вертикального шнекового увлажнителя SCV фирмы «Окрим» ?

4 Принцип работы Вертикального шнекового увлажнителя SCV фирмы «Окрим» ?

Литература: В.А. Бутковский. Современная техника и технология производства муки. стр.170-173