###### Лабораторная работа №13

Управление сетями TCP/IP

Установка сети TCP/IP

Для организации сети TCP/IP нужно установить одну или несколько сетевых плат и настроить протокол TCP/IP.

## Установка протокола TCP/IP

По умолчанию протокол TCP/IP устанавливается автоматически одновременно с ОС Windows Server 2003. Чтобы установить TCP/IP вручную, войдите в систему по учетной записи с привилегиями администратора и выполните следующие действия.

1. В окне Панели управления (Control Panel) щелкните дважды значок Сетевые подключения (Network Connections).

2. Выберите соединение, с которым вы намерены работать.

Примечание Соединения по локальной сети создаются автоматически для каждой из сетевых плат, установленных на компьютере. О создании подключений других типов читайте в разделе «Управление сетевыми подключениями».

3. В диалоговом окне Состояние (Status) щелкните кнопку Свойства ( Properties). Откроется диалоговое окно свойств подключения (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Окно свойств подключения по локальной сети

4. Если протокола TCP/IP нет в списке установленных компонентов, его следует установить. Щелкните кнопку Установить (Install), выделите вариант Протокол (Protocol) и щелкните Добавить (Add). В диалоговом окне Выбор сетевого протокола (Select Network Protocol) выделите протокол TCP/IP и щелкните ОК.

5. Убедитесь, что в окне свойств подключения по локальной сети установлен флажок Протокол Интернета (TCP/IP) [Internet Protocol (TCP/IP)], и щелкните ОК.

Настройка сети ТСРIР

Для передачи информации по сети TCP/IP используются IP-адреса, которые в Windows Server 2003 назначаются несколькими различными способами.

• Вручную — IP-адрес, назначенный вручную, называется статическим (static). Статические IP-адреса обычно назначаются серверам Windows Server 2003. Помимо статического IP-адреса компьютеру нужно назначить и другие параметры, без которых он не сможет работать в сети.

• Динамически — такое назначение адресов выполняется при наличии в сети сервера DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Динамическое назначение IP-адресов по умолчанию настраивается на рабочих станциях Windows.

• Автоматически — если компьютер настроен на использование DHCP, а в сети DHCP-ссрвер отсутствует, Windows Server 2003 автоматически назначает компьютеру IP-адрес из диапазона от 169.254.0.1 до 169.254.255.254 с маской подсети 255.255.0.0.

Проверка адреса с помощью утилиты Ping

Прежде чем назначить статический IP-адрес, следует убедиться в том, что он свободен и не используется и не зарезервирован службой DHCP). Для этого применяют утилиту Ping. Открыв окно командной строки, введите ping и нужный I Р-адрес, например ping 192.168.10.12

Если вы получили положительный ответ, то IP-адрес занят и вам следует выбрать другой I Р-адрес. Если при всех попытках ответ в течение времени ожидания не получен, этот IP-адрес в данное время неактивен и, вероятно, не используется.

Назначение статического IP-адреса

Статические IP-адреса назначаются так.

1. В окне Панель управления (Control Panel) дважды щелкните значок Сетевые подключения (Network Connections).

2. Выберите или дважды щелкните нужное сетевое подключение.

3. Щелкните кнопку Свойства (Properties) и дважды щелкните элемент Протокол Интернета (TCP/IP) [Internet Protocol (TCP/IP) |. Откроется диалоговое окно свойств TCP/IP (рис. 13.2).

4. Щелкните переключатель Использовать следующий IP-адрес (Use the following IP address) и введите IP-адрес системы в поле IP-адрес (IP Address). Он должен быть уникальным в пределах вашей сети.

Рис. 13.2. Диалоговое окно свойств TCP/IP

5. В поле Маска подсети (Subnet Mask) значение подставляется автоматически. Исправьте его согласно настроенным в вашей организации подсетям или оставьте неизменным, если в вашей сети подсети не используются.

6. Чтобы компьютер получил доступ к другим подсетям, сетям и Интернету, задайте шлюз по умолчанию, т. е. введите в поле Основной шлюз (Default Gateway) IP-адрес маршрутизатора в вашей сети.

7. Введите адреса основного и дополнительного DNS-серверов, с помощью которых в сети осуществляется разрешение имен.

8. Щелкните ОК. Повторите эти действия для других сетевых плат. Каждой сетевой плате требуется уникальный IP-адрес.

9. При необходимости настройте службу WINS.

Настройка динамической IP-адресации

Служба DHCP обеспечивает централизованное управление IP-адресами и стандартными параметрами TCP/IP. Если в сети установлен сервер DHCP, сетевой плате на любом компьютере можно назначить динамический IP-адрес. Кроме того, сервер DHCP автоматизирует настройку и других параметров TCP/IP. Динамическую адресацию не следует применять для серверов Windows Server 2003, так как динамические IP-адреса могут изменяться.

Динамическая адресация настраивается так.

1. В окне Панели управления (Control Panel) дважды щелкните значок Сетевые подключения (Network Connections). Затем выберите или дважды щелкните нужное сетевое подключение,

2. Щелкните кнопку Свойства (Properties) и дважды щелкните элемент Протокол Интернета (TCP/IP) [Internet Protocol (TCP/IP)]. Откроется диалоговое окно свойств TCP/IP.

3. Установите переключатель Получить IP-адрес автоматически (Obtain an IP address automatically). Если DHCP-сервер передаст клиентам адреса DNS-серверов, установите переключатель Получить адрес DNS-сервера автоматически (Obtain DNS server address automatically). Чтобы отказаться от автоматически назначаемого адреса DNS-сервера, установите переключатель Использовать следующие адреса DNS-серверов (Use the following DNS server addresses) и введите адреса основного и дополнительного серверов.

4. Щелкните ОК. Затем при необходимости настройте дополнительные параметры IP-адреса, DNS и WINS.

Настройка автоматического частного IP-адреса

Если в промессе загрузки системы ей не удалось установить связь с DHCP-сервером или срок аренды текущего IP-адреса истек, компьютеру автоматически присваивается IP-адрес, по умолчанию лежащий в диапазоне от 169.254.0.1 до 169.254.255.254 с маской подсети 255.255.0.0. Компьютер с автоматическим IP-адресом фактически изолирован в своем сетевом сегменте, поскольку при автоматической настройке IP-адреса не задаются шлюз но умолчанию, DNS-сервер и WINS-сервер.

Чтобы компьютер использовал определенный IP-адрес при отсутствии DHCP-сервера, следует вручную задать альтернативную конфигурацию. Это удобно, в частности, для пользователей портативных компьютеров, которые одинаково часто работают как в сети, так и вне нее. Вы можете настроить портативный компьютер на использование динамического IP-адреса на работе и альтернативного IP-адреса дома или в командировке.

Вот как настраивается автоматический IP-адрес.

1. В окне Панели управления (Control Panel) дважды щелкните значок Сетевые подключения (Network Connections). Затем выберите или дважды щелкните нужное сетевое подключение.

2. Щелкните кнопку Свойства (Properties) и дважды щелкните элемент Протокол Интернета (TCP/IP) [Internet Protocol (TCP/IP)]. Откроется диалоговое окно свойств TCP/IP.

3. Установите переключатель Получить IP-адрес автоматически (Obtain an IP address automatically), если еще не сделали этого, и перейдите на вкладку Альтернативная конфигурация (Alternate Configuration), показанную на рис. 13.3.

Рис. 13.3. Вкладка Альтернативная конфигурация (Alternate Configuration) позволяет настроить альтернативный IP-адрес компьютера

4. Установите переключатель Настраиваемый пользователем (User Configured option) и введите нужный IP-адрес в одноименное ноле.

5. В поле Маска подсети (Subnet Mask) значение подставляется автоматически. Исправьте его согласно настроенным в вашей организации подсетям или не изменяйте, если в вашей сети подсети не используются.

6. Чтобы компьютер получил доступ к другим подсетям, сетям и Интернету, задайте шлюз по умолчанию, т. е. введите в поле Основной шлюз (Default Gateway) IP-адрес маршрутизатора в вашей сети.

7. Введите адреса основного и дополнительного DNS-серверов, с помощью которых в сети осуществляется разрешение имен.

8. При необходимости введите адреса основного и дополнительного WINS-серверов.

9. Щелкните ОК.

Назначение адресов и шлюзов

Чтобы назначить одной сетевой плате несколько IP-адресов и шлюзов, выполните следующие действия.

1. В окне Панели управления (Control I'ancl) дважды щелкните значок Сетевые подключения (Network Connections). Затем выберите или дважды щелкните нужное сетевое подключение.

2. Щелкните кнопку Свойства (Properties) и дважды щелкните элемент Протокол Интернета (TCP/IP) [Internet Protocol (TCP/IP)]. Откроется диалоговое окно свойств TCP/IP.

3. Щелкните кнопку Дополнительно (Advanced). Откроется окно Дополнительные параметры TCP/IP (Advanced TCP/IP Settings), показанное на рис. 13.4.

Рис. 13.4. Это диалоговое окно позволяет настроить несколько IP-адресов и шлюзов

4. Перейдите на вкладку Параметры ГР (IP Settings), щелкните кнопку Добавить (Add) в области IP-адреса (IP Addresses) и введите IP-адрес и маску подсети. Повторите эти действия для каждого IP-адреса, который нужно назначить сетевой плате.

5. Укажите дополнительные шлюзы, щелкнув кнопку Добавить (Add) в области Шлюз (Gateway).

6. Метрика характеризует относительную стоимость использования шлюза. Если в параметрах настройки компьютера указано несколько шлюзов по умолчанию, в первую очередь используется шлюз с наименьшей метрикой. Если связь с ним установить не удается, Windows Server 2003 пытается соединиться со следующим шлюзом. По умолчанию ОС присваивает шлюзу метрику автоматически. Чтобы переназначить ее вручную, сбросьте флажок Автоматическое- назначение метрики (Automatic Metric) и введите метрику в соответствующее поле.

7. Щелкните Добавить (Add) и повторите пункты 5-6 для каждого шлюза, который хотите добавить.

Настройка DNS

Служба разрешения имен DNS предназначена для определения IP-адреса компьютера по его имени. Она позволяет использовать вместо трудно запоминаемых IP-адресов понятные имена, например, http://7eizew.tnsn.com или http://wwwjnicrosoft.com. DNS является основной службой имен для Windows Server 2003 и Интернета.

Основные параметры DNS настраиваются так.

1. В окне Панели управления (Control Panel) дважды щелкните значок Сетевые подключения (Network Connections). Затем выберите или дважды щелкните нужное сетевое подключение.

2. Щелкните кнопку Свойства (Properties) и дважды щелкните элемент Протокол Интернета (TCP/IP) [Internet Protocol (TCP/IP)]. Откроется диалоговое окно свойств TCP/IP.

3. Если в сети имеется DHCP-сервер, передающий клиентам адреса DNS-серверов, установите переключатель Получить адрес DNS-сервера автоматически (Obtain DNS server address automatically). Чтобы отказаться от автоматически назначаемого адреса установите переключатель Использовать следующие адреса DNS-серверов (Use the following DNS server addresses) и введите адреса основного и дополнительного DNS-серверов.

# Настройка WINS

Служба WINS преобразует имена компьютеров NetBIOS в IP-адреса и помогает компьютерам определять адреса других компьютеров в сети. Для работы службы в сети нужно установить сервер WINS. Службу WINS поддерживают все предыдущие версии Windows, поэтому в Windows Server 2003 она оставлена по соображениям совместимости. Для разрешения имен NetBIOS в ОС Windows Server 2003 также используется локальный файл LMHOSTS. Он применяется, когда обычные методы разрешения имен не срабатывают. В грамотно настроенной сети эти файлы практически не нужны. Так что основным методом разрешения имен NetBIOS является служба WINS.

Служба WINS настраивается так.

1. Откройте диалоговое окно Дополнительные параметры TCP/IP (Advanced TCP/IP Settings) и перейдите на вкладку WINS (рис. 13.5).

Рис. 13.5. Вкладка WINS диалогового окна Дополнительные параметры TCP/IP (Advanced TCP/IP Settings)

2. В списке WINS-адреса, и порядке использования (WINS addresses, in order of use) перечислены IP-адреса серверов WINS, применяемых для разрешения имен NetBIOS. Кнопки Добавить (Add), Удшшть (Remove) и Изменить (Edit) позволяют добавлять, удалять и редактировать эти адреса соответственно.

3. Вы вправе использовать для разрешения имен NetBIOS несколько серверов WINS, при этом их приоритет определяется положением в списке. Если первому серверу WINS не удается ответить на запрос разрешения имени NetBIOS, запрос посылается на второй и т. д. Помните, что TCP/IP отправляет запрос на следующий сервер, только если предыдущий не отвечает, но не из-за того, что тот не смог разрешить указанное имя. Чтобы изменить положение сервера в списке, воспользуйтесь кнопками со стрелками.

4. Чтобы включить поиск по файлу LMHOSTS, установите флажок Включить просмотр LMHOSTS (Enable LMHOSTS lookup). Чтобы компьютер использовал файл LMHOSTS, расположенный да определенном компьютере сети, укажите его с помощью кнопки Импорт LMHOSTS (Import LMHOSTS).

Совет Файлы LMHOSTS поддерживаются на каждом компьютере индивидуально и поэтому ненадежны. Не полагайтесь на них — лучше обеспечьте работоспособность и доступность серверов DNS и WINS.

5. Для разрешения имен WINS требуются службы NetBIOS через TCP/IP (NetBIOS Over TCP/IP). Чтобы настроить разрешение имен WINS с помощью NetBIOS, выберите один из следующих переключателей:

• при использовании службы DHCP и динамической адресации удобно загружать параметры NetBIOS с DHCP-сервера. Для этого достаточно установить переключатель По умолчанию (Default);

• при использовании статической IP-адресации или в случае, если DHCP-сервер не передает параметры NetBIOS, установите переключатель Включить NetBIOS через TCP/IP (Enable NetBIOS Over TCP/IP);

• если WINS и NetBIOS в сети не используются, установите переключатель Отключить NetBIOS через TCP/IP (Disable NetBIOS Over TCP/IP). В этом случае широковещательные рассылки NetBIOS отключаются.

6. Повторите эту процедуру для других сетевых плат.

###### Настройка дополнительных сетевых компонентов

В Windows Server 2003 предусмотрено множество дополнительных сетевых клиентов, служб и протоколов. Для их установки предназначены диалоговое окно свойств сетевого подключения и Мастер дополнительных сетевых компонентов Windows (Windows Optional Networking Components Wizard).

Любой из компонентов можно установить или удалить.

1. В окне Панели управления (Control Panel) щелкните дважды значок Сетевые подключения (Network Connections), а затем дважды щелкните нужное сетевое соединение.

2. Щелкните кнопку Свойства (Properties).

3. Откроется диалоговое окно сиойств подключения со списком установленных компонентов.

• Чтобы отключить компонент, сбросьте связанный с ним флажок. Чтобы удалить компонент, выделите его и щелкните кнопку Удалить (Uninstall). Щелкните кнопку Да (Yes), чтобы подтвердить удаление.

• Чтобы установить компонент, щелкните кнопку Установить (Install). Откроется диалоговое окно Выбор типа сетевого компонента (Select Network Component Type). Выберите тип компонента (клиент, протокол или служба) и щелкните кнопку Добавить (Add). Укажите нужный компонент.

Установка необязательных сетевых компонентов

Для установки необязательных сетевых компонентов предназначен Мастер дополнительных сетевых компонентов Windows (Windows Optional Networking Components Wizard). Для обеспечения работы этих компонентов иногда приходится устанавливать дополнительные утилиты. Чтобы просмотреть список отдельных компонентов, щелкните кнопку Состав (Details).

Необязательные сетевые компоненты устанавливают так.

1. В Панели управления (Control Panel) выберите или дважды щелкните команду Установка и удаление программ (Add or Remove Programs).

2, Перейдите на вкладку Установка компонентов Windows (Add/Remove Windows Components). Запустится Мастер компонентов Windows (Windows Components Wizard), окно которого показано на рис. 13.6. Щелкните Далее (Next).

3. В открывшемся диалоговом окне выделите нужный пакет и щелкните кнопку Состав (Details).

4. Установите флажки у нужных компонентов и щелкните ОК.

5. Щелкните Далее (Next). Выбранные компоненты будут установлены.

Рис. 13.6. Выделите нужный пакет компонентов и щелкните кнопку Состав (Details)

Создание сетевого подключения

Windows Server 2003 позволяет настроить большое количество различных удаленных и сетевых соединений. Вот что для этого следует сделать.

1. В Панели управления (Control Panel) выберите команду Сетевые подключения (Network Connections), а затем щелкните Мастер новых подключений (New Connection Wizard).

2. Щелкните Далее (Next) и выберите нужный тип соединения (рис. 13.7):

Рис. 13.7. Типы соединений

• Подключить к Интернету (Connect to the Internet) — позволяет организовать доступ и Интернет, например посредством телефонной линии. После подключения к поставщику услуг Интернета соединение можно сделать общим для других компьютеров;

• Подключит к сети на рабочем месте (Connect to the network at my workplace) — позволяет организовать соединение с корпоративной сетью через Интернет. Соединение может быть осуществлено посредством стандартного телефонного доступа или V PN-соединения;

• Установить прямое подключение к другому компьютеру (Set up an advanced connection) - позволяет организовать прямое соединение с другим компьютером через последовательный, параллельный или инфракрасный порт. Попутно настраивается доступ к компьютеру через входящие соединения посредством служб удаленного доступа. Если компьютер поддерживает VPN, прямые или коммутируемые соединения, необходимо также настроить поддержку входящих соединений.

3. Дальнейшие действия зависят от выбранного типа соединения. Выполните инструкции в окнах мастера и щелкните Готово (Finish).

##### Безопасность удаленных соединений

Чтобы настроить защищенное удаленное соединение, выполните следующие действия.

1. В окне Панели управления (Control Panel) щелкните дважды значок Сетевые подключения (Network Connections). Щелкните правой кнопкой нужное подключение и выберите Свойства (Properties). Откроется диалоговое окно свойств подключения.

2. Перейдите на вкладку Безопасность (Security).

3. В области Парамегры безопасности (Security Options) укажите стандартный вариант или настройте дополнительный вариант проверки подлинности. К первым относятся: Небезопасный пароль (Allow Unsecured Password), Безопасный пароль (Require Secure Password) и Смарт-карта (Use Smart Card).

4. При выборе безопасного пароля вы вправе задать автоматическое использование в данном подключении того же имени пользователя и пароля, что применяется для входа в Windows. Здесь же задается обязательное шифрование регистрационной информации. Помните, что обе этих возможности должны поддерживаться удаленным компьютером. Если это не так, проверка регистрационной информации окажется невозможной и соединение не будет установлено.

## Проверка статуса, скорости и активности подключения

Чтобы проверить статус локального соединения, в окне Панели управления (Control Panel) щелкните дважды значок Сетевые подключения (Network Connections), затем щелкните правой кнопкой нужное подключение и выберите Состояние (Status). На вкладке Общие (General) открывшегося диалогового окна содержится следующая информация (рис. 13.8):

- Состояние (Status) — как правило, в этом поле всегда отображается Подключено (Connected), так как при изменении состояния ОС просто закрывает это диалоговое окно;

- Длительность (Duration) — продолжительность соединения;

Скорость (Speed) — скорость обмена данными, например 10 Мбит/с или 100 Мбит/с для локальных сетей;

- Пакетов (Packets) — число пакетов TCP/IP, переданных через соединение.

Рис. 13.8. Сводная информация о подключении

Просмотр параметров сети

Windows Server 2003 предоставляет несколько способов доступа к текущим параметрам сетевых плат. Чтобы посмотреть их с помощью диалогового окна состояния, выполните следующие действия.

1. В окне Панели управления (Control Panel) щелкните дважды значок Сетевые подключения (Network Connections), затем щелкните правой кнопкой нужное подключение и выберите Состояние (Status).

2. Перейдите на вкладку Поддержка (Support), показанную па рис. 13.9. Здесь указаны тип адреса (настроенный вручную, динамический и пр.), IP-адрес сетевого интерфейса, маска подсети и адрес шлюза по умолчанию.

Рис. 13.9. Текущие параметры сетевого подключения

3. Чтобы получить более детальную информацию, щелкните кнопку Подробности (Details). Откроется диалоговое окно Детали сетевого подключения (Network Connection Details), в котором содержится следующая информация:

• Физический адрес (Physical Address) — аппаратный адрес сетевой платы;

• DHCP-сервер (DHCP Server) - IР-адрес DHCP-сервера, от которого получена текущая аренда;

• DNS-серверы (DNS Servers) — IP-адреса DNS-серверов;

• Основной WINS-сервер (Primary WINS Server) — IP-адрес главного WINS-сервера;

• Дополнительный WINS-сервер (Secondary WINS Server) - IP-адрес дополнительного WINS-сервера;

• Аренда получена (Lease Obtained) — дата и время получения аренды DHCP;

• Аренда истекает (Lease Expires) — дата и время истечения аренды DHCP.

Для просмотра параметров сети выбирайте также воспользоваться утилитой Ipconfig, работающей в режиме командной строки.

1. В меню Пуск (Start) выберите команду Выполнить (Run), Введите cmd и щелкните ОК. Откроется окно командной строки.

2. В окне командной строки введите ipconfig /all, чтобы просмотреть подробную ин4юрмацшо о настройке всех сетевых плат компьютера.

Копирование сетевых соединений

Если вам предстоит внести в параметры подключения критические изменения, которые могут нарушить его работоспособность, предварительно создайте копию подключения: щелкните его правой кнопкой и выберите Создать копию (Create Copy). Подключения по локальной сети копировать нельзя.

Включение и отключение сетевых соединений

1. В окне Панели управления (Control Panel) щелкните дважды значок Сетевые подключения (Network Connections).

2. Чтобы отключить соединение, щелкните его правой кнопкой и выберите Отключить (Disconnect) или Запретить (Disable).

3. Чтобы включить соединение, щелкните его правой кнопкой и выберите команду Подключить (Connect) или Разрешить (Enable).

Удаление сетевых соединений

1. В окне Панели управления (Control Panel) щелкните дважды значок Сетевые подключения (Network Connections).

2. Щелкните правой кнопкой соединение, которое хотите удалить, и выберите Удалить (Delete). Щелкните кнопку Да (Yes), чтобы подтвердить удаление.

Примечание Подключение по локальной сети удалить нельзя.

Переименование сетевых соединений

Windows Server 2003 присваивает подключениям имена при их создании. Чтобы переименовать соединение, щелкните его правой кнопкой, выберите Переименовать (Rename) и введите новое имя. Если на компьютере организовано несколько подключений, желательно давать им понятные имена, чтобы их проще было различать.

Восстановление сетевых соединений

Неполадки в работе подключения возникают при отсоединении сетевого кабеля или при неисправности сетевой платы. Обычно после подключения кабеля и устранения проблем с платой соединение восстанавливается автоматически. Если этого не произошло, щелкните подключение правой кнопкой и выберите Исправить (Repair). Если и это не помогло, вам придется выполнить диагностику и тестирование.

###### Диагностика и тестирование параметров сети

В Windows Server 2003 предусмотрено много средств для поиска неполадок и проверки соединений TCP/IP. В этом разделе рассматривается несколько основных проверок, которые следует выполнять каждый раз, когда вы устанавливаете или изменяете параметры сетевой настройки компьютера. Затем анализируются методики проведения более детального поиска неполадок.

Простейшее тестирование сети

После изменения сетевых параметров работу подключения необходимо протестировать. Проще всего проверить работоспособность TCP/IP с помощью команды Ping. Синтаксис ее

таков:

ping узел

где узел — имя узла.

Посредством утилиты Ping сеть можно проверить несколькими способами:

• попытаться обратиться к компьютеру по его IP-адресу — если компьютер настроен правильно и нужный узел доступен, на запрос утилиты Ping должен придти ответ;

• в доменах, поддерживающих службу WINS, попытаться обратиться к компьютеру по его NetBIOS-имени — если имена NetBIOS разрешаются правильно, служба WINS настроена должным образом;

• в доменах, поддерживающих службу DNS, попытаться обратиться к компьютеру по его DNS-имени — если имена узлов DNS разрешаются правильно, служба DNS настроена должным образом.

Проверьте также средства Windows для просмотра сети (для этого компьютер должен быть членом домена Windows Server 2003, в котором разрешен поиск компьютеров). Войдите в систему, откройте Проводник (Windows Explorer) или папку Сетевое окружение (My Network Places) и попробуйте найти другие компьютеры домена. После этого войдите в другой компьютер и попытайтесь найти тот, который только что настроили. Если эти тесты выполняются, разрешение имен DNS в локальной сети настроено правильно. В противном случае проверьте параметры DNS и протоколов.

Освобождение и обновление аренды DHCP

DHCP-серверы способны автоматически назначать многие сетевые параметры, в том числе IP-адреса, шлюзы по умолчанию, основные и дополнительные DNS-серверы, основные и дополнительные WINS-серверы и т. д. Все эти параметры сдаются компьютеру в аренду, которая действительна в течение ограниченного периода времени и должна периодически обновляться. Чтобы обновить аренду, компьютер обращается к DHCP-серверу, предоставившему аренду. Если этот сервер доступен, то аренда обновляется и отсчет срока аренды начинается заново. При необходимости вы вправе обновить аренду вручную. При назначении аренды и в процессе обновления могут возникнуть проблемы, препятствующие сетевому обмену. Если сервер недоступен вплоть до окончания срока аренды, IP-адрес становится недействительным. В этом случае компьютеру присваивается альтернативный IP-адрес, параметры которого в большинстве случаев не позволяют нормально работать в сети. Чтобы устранить проблему, следует освободить и обновить аренду DHCP. Другая проблема возникает при переносе компьютера из одного офиса в другой или из одной подсети в другую. При использовании параметров, полученных от «чужого» DHCP-сервера, компьютер иногда начинает работать медленно или некорректно. В этом случае аренду DHCP также необходимо освободить и обновить.

Вот как освободить и обновить аренду с помощью утилиты Ipconfig.

1. В меню Пуск (Start) выберите команду Выполнить (Run). В поле Открыть (Open) введите cmd и щелкните ОК. Откроется окно командной строки.

2. Чтобы освободить аренду, введите ipconfig /release.

3. Чтобы обновить аренду, введите ipconfig /renew.

4. Чтобы проверить обновленные параметры, введите ipconfig/all.

Регистрация и очистка DNS

Чтобы очистить или перерегистрировать записи DNS с помощью Ipconfig, выполните следующие действия.

1. В меню Пуск (Start) выберите команду Выполнить (Run). В поле Открыть (Open) введите cmd и щелкните ОК. Откроется окно командной строки.

2. Чтобы очистить кэш. введите ipconfig /flushdns.

3. Чтобы обновить аренду DHCP и повторно зарегистрировать записи, введите ipconfig/registerdns.

4. Чтобы проверить результат операции, введите в командной строке ipconfig /displaydns.

###### Детальная диагностика сетевых неполадок

Чтобы провести диагностику с параметрами по умолчанию, выполните следующие действия.

1. Щелкните Пуск (Start) и выберите Справка и поддержка (Help and Support). Откроется Центр справки и поддержки (Help and Support Center).

2. В разделе Задачи поддержки (Support Tasks) щелкните Служебные программы (Tools). Затем в левой панели разверните узел Средства центра справки и поддержки (Help and Support Center Tools) и щелкните Диагностика сети (Network Diagnostics).

3. Щелкните Собрать информацию (Scan Your System), чтобы начать проверку. Во время проверки на экран выводится индикатор выполнения проверки. В состав тестов по умолчанию входят тесты ping для проверки доступа к сети, тесты соединения через настроенные модемы и сетевые платы, а также проверки служб электронной почты, трупп новостей и прокси. Кроме того, после проверок выдается информация о конфигурации компьютера и ОС.

По завершении проверки ее результаты отображаются на экране (рис. 13.10). При анализе результатов обратите внимание на пункты, отмеченные Не задан (Not Configured) или Тест не пройден (Failed). Щелкните знак «плюс» (+) слева от записи, чтобы вывести подробную диагностическую информацию.

Рис. 13.10. Использование сетевой диагностики для локализации неполадок в параметрах сети

Продолжайте просмотр информации, пока не найдете проблемный участок. Чтобы провести более детальное тестирование, щелкните Настроить параметры сбора информации (Set Scanning Options) и выберите дополнительные тесты. Затем вновь запустите диагностические тесты.