1.1. Задача структурированной кабельной системы
A) определение свойств систем или окружающей среды;
B) удовлетворение потребностей всех потенциальных пользователей системы на весь срок существования здания без переделки или расширения кабельной сети;*
C) представление систем из подсистем, состоящих из элементов;
D) выделить процедуры оценки свойств и алгоритмов, реализующих заданный закон информации;
E) все вышеперечисленное.

2.1 Найдите недостаток структурированных кабельных сетей
A) Длительный срок эксплуатации, оправдывающий капиталовложения;
B) Единая кабельная система для передачи данных, голоса и видеосигнала;
C) Имеют весьма сложную архитектуру и для того, что разработать и реализовать адекватный проект, необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов, стоимость услуг которых весьма и весьма высока;*
D) Минимальное количество обслуживающего и административного персонала;
E) Модульность и возможность изменения конфигурации и наращивания без замены всей существующей сети.

3.1 Кабель от розетки пользователя на рабочем месте до монтажного шкафа на этаже.
A) Горизонтальная кабельная система этажа;*
B) Магистральная кабельная система здания;
C) Магистральная кабельная система группы зданий;
D) Кабельная система рабочей зоны;
E) Нет правильного ответа.

4.1 Обеспечивает соединение каждого из распределителей этажа с распределителем здания
A) Горизонтальная кабельная система этажа;
B) Магистральная кабельная система здания;*
C) Магистральная кабельная система группы зданий;
D) Кабельная система рабочей зоны;
E) Нет правильного ответа.

5.1 Включает в себя соединения каждого распределителя здания с распределителем группы зданий.
A) Горизонтальная кабельная система этажа;
B) Магистральная кабельная система здания;
C) Магистральная кабельная система группы зданий;*
D) Кабельная система рабочей зоны;
E) Нет правильного ответа;

6.1 Расстояние между распределителем группы зданий и распределителем этажа не должно превышать
A) 2000 m;*
B) 10 m;
C) 500 m;
D) 200 m;
E) 1500 m.

7.1 Расстояние между распределителем здания и распределителем этажа не должно превышать
A) 2000 m;
B) 10 m;
C) 500 m;*
D) 200m;
E) 1500 m.

8.1 Часть кабельной сети, соединяющая розетки и терминальное оборудование.
A) Горизонтальная кабельная система этажа;
B) Магистральная кабельная система здания;
C) Магистральная кабельная система группы зданий;
D) Кабельная система рабочей зоны;*
E) Нет правильного ответа.
