#### Лабораторная работа №10

Администрирование наборов томов и RAID-массивов. Управление файлами и папками

Основные понятия о томах

В оснастке Управление дисками (Disk Management), показанной на рис. 11-1, тома, как и разделы, выделяются различными цветами в зависимости от типа. Тома имеют следующие параметры:

• Расположение (Layout) — том, как уже говорилось, может быть простым, составным, зеркальным, чередующимся и чередующимся с контролем четности;

• Тип (Туре) — у тома в этом столбце всегда указано Динамический (Dynamic);

• Файловая система (Fiile System) — FAT, FAT 32 или NTFS;

• Состояние (Status);

Рис. 10.1. В оснастке Управление дисками (Disk Management) показаны тома и разделы

Создание томов и наборов томов

Том и набор томов создаются так.

1. В графической панели оснастки Управление дисками (Disk Management) щелкните правой кнопкой любую нераспределенную область динамического диска и выберите Создать том (Create Volume). Запустится Мастер создания томов (Create Volume Wizard). Щелкните Далее (Next).

2. Установите переключатель Простой том (Simple), чтобы создать том на одном диске, или Составной том (Spanned) для создания тома па нескольких дисках (рис. 10.2). Простые тома можно отформатировать под FAT, FAT32 или NTFS.

Для упрощения управления дисками отформатируйте тома, объединяющие несколько дисков, под NTFS, так как NTFS позволяет расширять набор томов.

Рис. 10.2. Здесь выбирается тип тома

Примечание Если вам требуется дополнительное пространство на простом или составном томе, его можно расширить, выбрав область свободного пространства и добавив ее к тому. Том разрешается расширить как в пределах одного диска, так и на пространстве другого диска. В последнем случае создается составной том, диски которого должны иметь формат NTFS.

3. В диалоговом окне Выбор дисков (Select Disks) можно выбрать динамический диск для включения в том и задать размер сегмента тома на нем (рис. 10.3).

Рис. 10.3. Окно Выбор дисков (Select Disks) позволяет выбрать диски для размещения тома

4. Доступные динамические диски показаны в списке Доступны (Available). Выберите диск из этого списка и щелкните Добавить (Add), чтобы добавить диск в список Выбраны (Selected). Если вы ошиблись, можете удалить диск из списка, выбрав его и щелкнув Удалить (Remove).

5. Выберите диск из списка Выбраны (Selected) и в списке Выберите размер выделяемого пространства (МБ) |Select the amount of space in MBj задайте размер тома на диске.

В поле Максимальное доступное пространство (Maximum available space) показан размер наибольшей области свободного пространства, доступной на выбранном диске. В поле Общий размер тома (Total Volume Sixe) показан размер общего дискового пространства, выбранного для тома. Щелкните Далее (Next).

Совет Поскольку простые и составные тома не являются отказоустойчивыми, лучше создать несколько небольших томов, чем один огромный, использующий все доступное пространство.

6. Укажите, будете ли BI>I назначать накопителю букву или путь, с помощью следующих параметров:

• Назначить букву диска (Л—Z) [Assign the following drive letter] — назначить букву диска (буква выбирается из списка);

• Подключить том как пустую NTFS-папку (Mount in the following empty NTFS folder) - назначить муть диска (нужно указать путь к папке);

• Не назначать буквы диска или пути диска (Do not assign a drive letter or drive path) — назначить букву или путь позже.

Щелкните Далее (Next) и определите, будете ли вы форматировать том (рис. 10.4). Если да, то нам следует задать необходимые параметры.

Рис. 10.4. Форматирование тома для определенной файловой системы

• Файловая система (File System) — здесь выбирать нечего, единственный доступный вариант — NTFS.

• Размер кластера (Allocation unit size) — здесь задастся размер базовой единицы выделения места на диске.

По умолчанию размер кластера задается динамически до форматирования на основании размера тома, но вы вправе задать собственный размер. Это имеет смысл, если вы работаете с большим количеством очень маленьких файлов, — задав небольшой размер кластера (512 или 1024 байт), вы сэкономите немало места на диске.

• Метка тома (Volume Label) — текстовая метка.

• Быстрое форматирование (Perform a quick format) — форматирование выполняется без проверки раздела на наличие ошибок. На большом томе быстрое форматирование сэкономит вам несколько минут, но, по возможности, избегайте его. При обычном форматировании программа найдет на диске плохие секторы и пометит их, как непригодные для хранения данных.

• Применять сжатие файлов и папок (Enable file and folder compression) — включает сжатие данных на диске. Никаких изменений в работе пользователи не заметят: сжатие прозрачно для них. Если вы установите этот флажок, файлы и папки на этом диске будут сжиматься автоматически.

8. Щелкните Далее (Next), а затем Готово (Finish). Если вы добавили тома на физический диск, содержащий Windows Server 2003, вы могли но неосторожности изменить номер загрузочного тома. Прочитайте предупреждения, а затем внесите необходимые изменения в файл BOOT.INI.

## Удаление томов и наборов томов

Одним и тем же способом удаляют любые тома: простые, составные, зеркальные, чередующиеся или чередующиеся с контролем четности (RAID 5). Удаление набора томов уничтожит файловую систему и данные. Поэтому, прежде чем это сделать, сохраните копии нужных файлов и каталогов с этого набора. Нельзя удалить том, содержащий загрузочные файлы или активные файлы подкачки Windows Server 2003.

Тома удаляют так.

1. В оснастке Управление дисками (Disk Management) правой кнопкой щелкните любой том в наборе и выберите Удалить том (Delete Volume). Вы не сможете удалить часть составного тома, не удалив весь том.

2. Подтвердите удаление тома, щелкнув Да (Yes).

Расширение простого или составного тома

Windows Server 2003 предлагает несколько способов расширения томов NTFS, не являющихся частью зеркального или чередующегося набора. Вы можете расширить простой том, а также существующие наборы томов. При расширении томов вы добавляете к ним свободное пространство.

Примечание При расширении наборов томов существует множество ограничений. Нельзя расширить загрузочные или системные тома, зеркальные или чередующиеся тома, а также создать том, занимающий более 32 дисков. Нельзя расширить тома FAT или FAT32: сначала следует преобразовать их в NTFS. Нельзя расширить простые или составные тома, преобразованные из базовых дисков.

Вот как расширить том NTFS.

1. В оснастке Управление лисками (Disk Management) правой кнопкой щелкните простой или составной том, который хотите расширить, и выберите Расширить том (Extend Volume). Запустится Мастер расширения тома (Extend Volume Wizard). Прочитайте вступление и щелкните Далее (Next).

2. Выберите динамические диски, которые войдут в том, и задайте размеры сегментов тома на этих дисках, как описано в пп. 3-5 раздела «Создание томов и наборов томов».

Примечание Набор томов на нескольких накопителях не может быть зеркальным или чередующимся — ими могут быть только простые тома.

3. Щелкните Далее (Next), а затем Готово (Finish).

Увеличить производительность чередующегося набора можно так:

• использовать диски, управляемые отдельными контроллерами, что позволит системе одновременно обращаться к нескольким дискам;

• не использовать диски, содержащие чередующийся набор, для других задач, чтобы диски только обслуживали набор.

Чередующийся набор создастся следующим образом.

1. В графической панели оснастки Управление дисками (Disk Management) щелкните правой кнопкой нераспределенную область динамического диска и выберите Создать том (Create Volume). Запустится мастер создания томов. Прочитайте вступление и щелкните Далее (Next).

2. Выберите вариант Чередующийся (Striped) и создайте том, как было описано выше. Главное отличие в том, что теперь вам понадобится минимум два динамических диска. Чередующийся том можно использовать, как любой другой том. Вы не сможете расширить уже созданный чередующийся набор, поэтому аккуратно спланируйте его развертывание.

# Создание зеркального набора

1. В графической панели оснастки Управление дисками (Disk Management) щелкните правой кнопкой нераспределенную область динамического диска и выберите Создать том (Create Volume). Запустится мастер создания томов. Щелкните Далее (Next).

2. Выберите Зеркальный (Mirrored) и создайте том, как описано в разделе «Создание томов и наборов томов». Основное отличие в том, что вам необходимо создать два одинаковых по размеру тома на разных динамических дисках. Как и другие RAID-технологии, зеркальное отображение прозрачно для пользователей. Пользователи видят зеркальный набор, как обычный диск, и могут обращаться к нему, как к любому другому диску.

Примечание Нормальное состояние зеркального набора Исправен (Healthy). В процессе создания зеркала вы можете увидеть состояние Ресинхронизация (Resynching).

Зеркальное отображение существующих томов

Для создания зеркального набора годится существующий простой том. На втором динамическом диске должно быть столько же неразмеченного пространства, сколько на существующем томе, или больше.

Для зеркального отображения существующего тома в оснастке Управление дисками (Disk Managenient) необходимо выполнить следующие действия.

1. Правой кнопкой щелкните простой том, для которого хотите создать зеркальное отображение, и выберите Добавить зеркало (Add Mirror). Запустится мастер добавления зеркала.

2. Выберите в списке Диски (Disks) расположение зеркала и щелкните Добавить зеркало (Add Mirror). Windows Server 2003 начнет процесс создания зеркала, в ходе которого в столбце состояния обоих томов будет отображаться Ресинхронизация (Resynching).

Создание чередующегося набора с контролем четности

1. В графической панели оснастки Управление дисками (Disk Management) щелкните правой кнопкой нераспределенную область динамического диска и выберите Создать том ( Create Volume). Запустится мастер создания томов. Щелкните Далее (Next).

2. Установите переключатель RAID-5 и создайте том, как описано в разделе «Создание томов и наборов томов». Основное отличие — вам нужно выбрать свободное пространство на трех отдельных динамических дисках.

К созданному чередующемуся набору пользователи могут обращаться, как к обычному диску. Но помните: вам не удастся расширить уже созданный чередующийся набор, добавив дополнительные диски или заменив диски на более емкие. Поэтому особенно аккуратно спланируйте набор перед его развертыванием.

Разрушение зеркального набора

Отключают зеркало по двум причинам:

• при отказе одного из дисков зеркального набора операции записи и чтения данных производятся с оставшегося диска. Перед восстановлением зеркала надо разрушить набор;

• зеркальное отображение дисков больше не требуется, и вы хотите освободить место на зеркальном диске в других целях.

Совет Хотя разрушение зеркала не влечет удаления данных, следует всегда делать архивные копии перед выполнением этой процедуры. Тогда при возникновении проблем вы сможете восстановить данные.

Зеркало разрушают с помощью оснастки Управление дисками (Disk Management).

1. Щелкните один из томов зеркального набора правой кнопкой и выберите Разделить зеркальный том (Break Mirrored Volume).

2. Подтвердите желание разрушить зеркало, щелкнув Да (Yes). Будет создано два независимых тома.

Ресинхронизация и восстановление зеркального набора

Windows Server 2003 автоматически синхронизирует зеркальные тома на динамических дисках, но данные на зеркальных дисках могут рассинхронизироватъся. Так, если один диск отключается, данные записываются только на подключенный диск.

Вы можете рссинхронизировать или восстановить зеркальные наборы на базовых и динамических дисках, но для этого нужно перестроить набор на базе диска того же типа. Для ресинхронизации отказавшего дискового набора выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что оба диска зеркального набора подключены и доступны, и проверьте статус зеркального набора — Отказавшая избыточность (Failed Redundancy). Предпринимаемые вами действия зависят от статуса отказавшего тома.

2. Если в столбце состояния отображается Отсутствует (Missing) или Не подключен (Offline), убедитесь, что на диск подается электропитание и он правильно подключен.

Затем запустите Управление дисками (Disk Management), правой кнопкой щелкните отказавший том и выберите Реактивизировать диск (Reactivate Disk). Статус диска должен измениться на Регенерация (Regenerating), а затем на Исправен (Healthy). Если статус не поменялся на Исправен (Healthy), щелкните том правой кнопкой и выберите Ресинхронизация зеркала (Resynchronize Mirror).

3. Если статус — Работает (ошибки) [Online (Errors)], щелкните правой кнопкой отказавший том и выберите Реактивизировать диск (Reactivate Disk). Статус диска должен измениться на Регенерация (Regenerating), а затем на Исправен (Healthy). Если статус не поменялся на Исправен (Healthy), щелкните том правой кнопкой и выберите Ресинхронизация зеркала (Resynchronize Mirror).

4. Если один или несколько дисков помечены Не читается (Unreadable), вам, возможно, надо повторить сканирование дисков в системе, выбрав команду Повторить сканирование дисков (Rescan Disks) из меню Действие (Action). Если статус дисков не изменился и после этого, перезагрузите компьютер.

5. Если один из дисков так и не вернулся в подключенное состояние, щелкните правой кнопкой отказавший том и выберите Удалить зеркало (Remove Mirror). Затем правой кнопкой щелкните оставшийся том зеркала и укажите Добавить зеркало (Add Mirror). Вам понадобится неразмеченная область для зеркального отображения тома. Если на диске нет свободного места, удалите другие тома или замените отказавший диск.

# Восстановление зеркального системного диска с возможностью загрузки

Сбой зеркального диска иногда мешает загрузке системы. Обычно это происходит, когда в процессе зеркального отображения системного или загрузочного диска отказывает основной зеркальный диск. Б предыдущих версиях Windows для возвращения системы в работоспособное состояние приходилось немало потрудиться. В Windows Server 2003 в большинстве случаев от сбоя основного зеркального диска оправиться довольно легко.

При зеркальном отображении системного тома в файл BOOT.INI должна быть добавлена строка, позволяющая загружаться со вторичного зеркального диска. Выглядит она примерно так:

nulti(0)disk(0>rdisk{2)partition<2)\WINNT="Boot Mirror D: -

secondary plex"

Загрузившись со вторичного диска, укажите время для восстановления зеркала. Для этого следует выполнить следующие действия.

1. Выключите компьютер и замените неисправный том или установите дополнительный жесткий диск. Включите компьютер.

2. Разделите зеркало, а затем воссоздайте его на замененном диске, обычно диске 0. Щелкните правой кнопкой оставшийся том, который был частью исходного зеркала и выберите Добавить зеркало (Add Mirror). Далее следуйте указаниям из раздела «Зеркальное отображение существующих томов».

3. По завершении создания зеркального отображения повторно разрушьте зеркало из оснастки Управление дисками (Disk Management). Убедитесь, что основной диск в оригинальном зеркальном наборе получил букву, которая ранее была у набора. Если это не так, назначьте соответствующую букву.

4. Правой кнопкой щелкните оригинальный системный том и выберите Добавить зеркало (Add Mirror). Зеркало будет воссоздано.

5. Измените файл BOOT.INI, чтобы система загружалась с исходного системного диска.

Удаление зеркального тома

Из оснастки Управление дисками (Disk Management) можно удалить один из томов зеркального набора. Когда вы это сделаете, все данные с удаленного тома будут стерты, а освободившееся пространство помечается как нераспределенное.

Зеркальный том удаляется так.

1. В оснастке Управление дисками (Disk Management) щелкните правой кнопкой один из томов зеркального набора и выберите Удалить зеркало (Remove Mirror).

2. Укажите диск, с которого следует удалить зеркало.

3. Подтвердите свои действия. Все данные на удаленном томе будут уничтожены.

Внимание! Если на зеркале содержится системный или загрузочный раздел, перед удалением узнайте из файла BOOT.INI, который из дисков зеркала не нужен при загрузке. Например, если для загрузки используется диск rdisk(1) и вы можете удалить зеркало с диска Disk 1 или Disk 2, нужно удалять его с диска Disk 2.

Восстановление чередующегося набора с контролем четности

RAID 5 позволяет восстановить чередующийся набор при отказе одного диска. Об отказе диска вы узнаете по содержимому столбца состояния. Для набора оно изменится на Отказавшая избыточность (Failed Redundancy), а для отдельного тома — на Отсутствует (Missing), He подключен (Offline) или Работает (ошибки) [Online (Errors)].

Вы можете восстановить RAID 5 на базовых или динамических дисках, по при перестроении набора необходимо использовать тот же тип дисков, что применялся па нем ранее.

1. Убедитесь, что все диски набора RAID 5 подключены. Статус набора должен быть Отказавшая избыточность (Failed Redundancy). Ваши действия зависят от статуса отказавшего тома.

Совет По возможности сделайте архивные копии данных перед выполнением этой процедуры.

2. Если статус— Отсутствует (Missing) или Не подключен (Offline), убедитесь, что на диск подается электропитание и он правильно подключен. Затем запустите оснастку Управление дисками (Disk Management), правой кнопкой щелкните отказавший том и выберите Рсактивизироватъ диск (Reactivate Disk). Статус диска должен измениться на Регенерация (Regenerating), а затем на Исправен (Healthy).

Если стагус не поменялся на Исправен (Healthy), правой кнопкой щелкните том и выберите Восстановить четность (Regenerate Parity).

3. Если статус — Работает (ошибки) [Online (Errors)], правой кнопкой щелкните отказавший том и выберите Реактивизировать диск (Reactivate Disk). Статус диска должен измениться на Регенерация (Regenerating), а затем на Исправен (Healthy). Если статус не поменялся на Исправен (Healthy), щелкните правой кнопкой том и выберите Восстановить четность (Regenerate Parity).

4. Если один или несколько дисков помечены Не читается (Unreadable), возможно, следует отсканировать диски в системе, выбрав команду Повторить сканирование дисков (Rescan Disks) из меню Действие (Action). Если статус дисков не изменился, перезагрузите компьютер.

5. Если один из дисков так и не вернулся к подключенному состоянию, восстановите сбойную область набора RAID 5. Правой кнопкой щелкните отказавший том и щелкните Удалить {Remove). Затем выберите неразмеченную область на отдельном динамическом диске набора. Она должна быть не меньше восстанавливаемой области. Свободное место должно располагаться на диске, не используемом в текущий момент набором RAID 5. Если свободного места не хватает, команда Восстановить том (Repair Volume) недоступна: освободите дисковое пространство, удалив другие тома или заменив отказавший накопитель.

Управление файлами и папками

Просмотр свойств файла и папки

Проводник (Windows Explorer), папки Мой компьютер (My Computer) и Сетевое окружение (My Network Places) позволяют просматривать свойства файлов и папок одним из двух способов:

• щелкнув правой кнопкой значок файла или папки и выбрав команду Свойства (Properties);

• выделив файл или папку, а затем выбрав команду Свойства (Properties) из меню Файл (File). На рис. 10.5 показано окно свойств папки на томе NTFS.

Вкладка Общие (General) отображает краткую информацию о папке и позволяет назначить атрибуты, перечисленные далее:

• Только чтение (Read-Only) — показывает, предназначены ли файл или папка только для чтения. Такой файл или папку нельзя изменить или случайно удалить;

• Скрытый (Hidden) -- определяет, отображается ли файл в списках. Вы можете перекрыть действие этого атрибута, разрешив Проводнику отображать скрытые файлы;

• Другие (Advanced) - позволяет пометить файл как сжатый, шифрованный и архивированный.

Рис. 10.5. Окна свойств для файла и папки похожи

Отображение скрытых и сжатых файлов в Проводнике

Администратору часто приходится просматривать системные файлы типа динамически подключаемых библиотек (dynamiclink library, DLL), а также сжатые или несжатые файлы. Но по умолчанию Проводник не показывает файлы с атрибутом «скрытый», как не показывает разницу между сжатыми и несжатыми файлами. Чтобы изменить начальные параметры, в меню Сервис (Tools) выберите команду Свойства папки (Folder Options) и перейдите на вкладку Вид (View), показанную на рис. 10.6:

• чтобы отобразить скрытые файлы, установите переключатель Показывать скрытые файлы и папки (Show hidden files and folders);

• чтобы всегда отображать расширения файлов, сбросьте флажок Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов (Hide file extensions for known file types);

• чтобы отобразить скрытые файлы ОС, сбросьте флажок Скрывать защищенные системные файлы (Hide protected operating system files);

• для подсвечивания сжатых файлов и папок установите флажок Отображать сжатые файлы и папки другим цветом (Display compressed files and folders with alternate color).

Рис. 10.6. Параметры Проводника настраиваются в диалоговом окне Свойства папки (Folder Options}

Копирование и перемещение файлов и папок перетаскиванием

Вы можете скопировать или переместить объекты в любое открытое окно или видимую область па рабочем столе.

1. Выберите объекты, которые хотите скопировать или переместить.

2. Перетащите эти объекты в новое место мышью.

3. Если вы перетаскиваете файл или папку на другой диск, они автоматически копируются. Чтобы переместить файл, при перетаскивании удерживайте нажатой клаиишу Shift.

4. Если вы перетаскиваете файл или папку в новое место на том же диске, Windows Server 2003 перемещает этот объект. Для предотвращения этого при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу Ctrl.

Примечание При копировании и перемещении перетаскиванием исходное местоположение файла и место назначения должны быть видны. Это значит, что вам может понадобиться открыть несколько копий Проводника или несколько окон и раскрыть папки внутри этих окон.

Копирование файлов и папок в места, которые не отображаются в данный момент

Проводник позволяет скопировать объекты в места, не отображаемые в данный момент.

1. Выделите объекты для копирования и перетащите их в панель папок.

2. Медленно подтащите объекты к самой верхней или к самой нижней папке, видимой на панели. Дерево папок начнет прокручиваться вверх или вниз.

3. Дойдя до папки назначения, отпустите кнопку мыши. Если эта папка находится на другом диске, объект скопируется: в противном случае он будет перемещен.

Копирование и вставка файлов

1. Выделите объекты, которые хотите скопировать, щелкните их правой кнопкой и выберите Копировать (Сору). Команда Копировать (Сору) доступна также из меню Правка (Edit) или при нажатии клавиш Ctrl+C.

2. Щелкните правой кнопкой целевую папку и выберите команду Вставить (Paste). Вы также можете выбрать Вставить (Paste) из меню Правка (Edit) или нажать Ctrl+V.

Примечание Windows Server 2003 обычно не копирует файлы и папки в специальные окна. Например, как правило, нельзя скопировать файлы и затем вставить их в окно Мой компьютер (My Computer).

# Перемещение файлов вырезанием и вставкой

1. Выделите объекты, которые хотите переместить, щелкните их правой кнопкой и выберите Вырезать (Cut). Команда Вырезать (Cut) доступна также из меню Правка (Edit) или при нажатии клавиш Ctrl+X.

2. Щелкните правой кнопкой нелепую панку и выберите команду Вставить (Pasie). Вы также можете выбрать Вставить (Paste) из меню Правка (Edit) или нажать Ctrl+V.

3. Когда появится запрос на подтверждение перемещения выбранных объектов, щелкните ОК.

Примечание Когда вы используете команды Вырезать (Cut) и Вставить (Paste), Windows Server 2003 не сразу удаляет объект из первоначального местоположения. Команда Вырезать (Cut) просто копирует объект в буфер обмена. Файл удаляется со старого места после команды Вставить (Paste).

# Форматирование дискет и других съемных носителей

Проводник упрощает работу с дискетами и другими съемными носителями. Например, он позволяет форматировать диски.

1. Вставьте дискету или другой съемный диск, который хотите отформатировать.

2. Правой кнопкой щелкните соответствующий значок на панели папок Проводника.

3. В контекстном меню выберите Форматировать (Format), затем задайте параметры форматирования в диалоговом окне. Для дискет доступна только файловая система FAT. Для других типов съемных дисков, например Zip, можно использовать FAT, FAT32 или NTFS.

Примечание Если вы форматируете съемный диск как раздел NTFS, на нем создается раздел NTFS 5.O. Windows 2000 и Windows Server 2003, в отличие от Windows NT 4.0, позволяют извлечь раздел, отформатированный как NTFS, в любой момент. Щелкните кнопку выброса на дисководе или правой кнопкой щелкните значок диска в Проводнике Windows и выберите Извлечь (Eject).

4. Щелкните Начать (Start).

Копирование дискет

1. Правой кнопкой щелкните значок дискеты на панели папок Проводника и из контекстного меню выберите Копировать диск (Copy Disk).

2. Укажите исходный диск в поле Копировать из (Copy From) и диск назначения в поле Копировать в (Сору То). Если у вас на компьютере только один дисковод для гибких дисков, значения в этих полях совпадут (рис. 10.7).

3. Щелкните Start (Начать), а затем после соответствующих подсказок вставьте исходный диск и диск назначения. Индикатор в нижней части окна копирования диска показывает состояние процесса.

Рис. 10.7. Это диалоговое окно служит для копирования дискет