1

27.1 Изаритмдік желі

A) басталған енгізу-шығару амалдарының жұмысы аяқталғанша бір жолға қайта өткізбейтін құрылғы.

B) желіні басқару орталығының қатысуынсыз берілетін дестелердің мөлшері тұрақты қолдау табатын есептеу желісі.

C) келешекте мәліметтерді жіберу мақсатымен компьютердің немесе терминалдың байланыс торабын иемдену әрекеті.

D) мәліметтердің иерархиялық моделіне сәйкес жүзеге асырылған мәліметтер базасы.

E) бұзылған құрылғы автоматты түрде табылып әрі аластатылатын, ал оның қызметі ұқсас резервтік құрылғыға берілетін резервтеу түрі.