1

41.1 "UDP flood" шабуылдардан қорғану үшін ...

A) тораптың әкімшісі DHCP-серверде MAC- және ІР-мекендерінің сәйкестік кестесін сүйемелдеп отыруы керек

B) аралық бағдарғылауыш атынан А түйініне жалған ІСМР Sourse Quench хабарын жіберу арқылы

C) аралық бағдарғылауыш атынан А түйініне жалған ІСМР Destination Unreachable (Datagram Too Big) хабарын жіберу арқылы

D) тораптың түйіндеріндегі пайдаланылмайтын барлық UDP қызметтерін өшіріп қою қажет

E) В- нің атынан А түйініне ТСР- растаудың жалған төлнұсқасын жіберу арқылы