1

42.1 Жалған DHCP-клиенттер шабуылдардан қорғану үшін ...

A) тораптың түйіндеріндегі пайдаланылмайтын барлық UDP қызметтерін өшіріп қою қажет

B) аралық бағдарғылауыш атынан А түйініне жалған ІСМР Sourse Quench хабарын жіберу арқылы

C) аралық бағдарғылауыш атынан А түйініне жалған ІСМР Destination Unreachable (Datagram Too Big) хабарын жіберу арқылы

D) В- нің атынан А түйініне ТСР- растаудың жалған төлнұсқасын жіберу арқылы

E) тораптың әкімшісі DHCP-серверде MAC- және ІР-мекендерінің сәйкестік кестесін сүйемелдеп отыруы керек