# Глава 2. Тестовые задания для текущего контроля

38. Достоинства усилительных схем на полевых транзисторах:

А Снижение входного сопротивления происходит из-за паразитных емкостей

B) С помощью двух резисторов задается напряжение ток-исток

C) Это большое входное сопротивление по постоянному току и в области нижних частот ив области высоких частот

D) Это большой технологический разброс параметров для транзисторов одного типа

E) Это большое входное сопротивление по постоянному току и в области нижних частот ив области высоких частот