********

1. Высказывания А – истина, В – ложь. Укажите истинное высказывание.

А) В * ( А + В )

B) А * ( А + В )

C) А * В

D) В * ( А + В ) * А

E) А * В*

********

2. Логическое отрицание истинно, когда …

A) исходное выражение ложно

B) исходное выражение истинно
C) исходное выражение нейтрально

D) при любом входном сигнале

E) не бывает истинным никогда

********

3. Логическое умножение называют …

А) преобразованием

B) конъюнкцией

C) дизъюнкцией

D) инверсией

E) импликацией

********

4. Значение ИСТИНА соответствует

A) низкому уровню напряжения

B) среднему уровню напряжения

C) высокому уровню напряжения

D) нулевому напряжению

E) соответствия с напряжением нет

********

5. Схема И выполняет

A) логическое отрицAние

B) логическое сложение

C) логическое деление

D) логическое умножение

E) логическое вычитание

********

6. Напряжение питания логических микросхем имеет значение…

A) +12 В

B) +10 В

C) -5 В

D) +5,5 В

E) +5 В или +3,3 В

********

7. Выводы для входных сигналов обычно изображаются на микросхемах …

A) справа

B) слева

C) снизу

D) сверху

E) с любой стороны

********

8. Формула У=А В выполняет логическое

A) логическое отрицание

B) логическое вычитание

C) логическое деление

D) логическое умножение

E) логическое сложение

********

9. Сумматор – это комбинационное устройство, предназначено для …

A) сложения и умножения двух двоичных чисел

B) сложения двух двоичных чисел

C) сложения двух логических величин

D) сложения двух одноразрядных двоичных чисел

E) сложения двух четырехразрядных двоичных чисел

********

10. Результат сложения 1011+ 11 …

A) 1010

B) 1100

C) 1101

D) 1110

E) 1111

********

11. В одноразрядном сумматоре функцию переноса разряда реализует

A) выход S

B) выход Р2

C) вход А

D) вход В

E) вход Р1

********

12. Дешифратор преобразует …

A) входной двоичный код в номер выходного сигнала

B) входной номер в двоичный код

C) входной двоичный код в десятичное число

D) входное десятичное число в двоичный код

E) входное восьмеричное число в двоичный код

********

13. Шифратор имеет m входов и n выходов, которые связаны соотношением …

A) n=m*2

B) m=n*2

C) n=m

D) n=2m

E) m=2 n

********

14. Конъюнкцией называют

A) логическое умножение

B) логическое сложение

C) логическое отрицание

D) логическое вычитание

E) логическое деление

********

15. Значение ЛОЖЬ соответствует

A) низкому уровню напряжения

B) среднему уровню напряжения

C) высокому уровню напряжения

D) нулевому напряжению

E) соответствия с напряжением нет

********

16. Преобразователь И выполняет

A) импликацию

B) конъюнкцию

C) дизъюнкцию

D) инверсию

E) импликацию

********

17. На микросхемах слева обычно располагаются …

A) выводы питания

B) выводы для входных сигналов

C) выводы для выходных сигналов

D) неинформационные выводы

E) инверсные выводы

********

18 Чтобы логическое сложение нескольких переменных имело значение ИСТИНА, необходимо, чтобы …

A) все переменные были истинными

B) все переменные были ложными

C) две переменные были истинными

D) две переменные были ложными

E) хотя бы одна из переменных была истинной

********

19. Исключающее ИЛИ выполняет

A) операцию несовпадения

B) логическое сложение с последующим отрицанием

C) логическое отрицание с последующим сложением

D) логическое сложение

E) такой логической операции нет

********

20. Высказывания А – истина, В – ложь. Укажите истинное высказывание.

A) В * ( А + В )

B) А * ( А + В )

C) А * В

D) В * ( А + В ) * А

E) А * В*

********

21. Высказывания А – ложь, В – истина. Укажите истинное высказывание.

A) А + В*А

B) В + А*

C) А * В

D) ( А + В ) * А

E) (В +)* А

********

22. Чтобы сложить два одноразрядных двоичных числа, необходимо комбинационное устройство …

A) преобразователь

B) элементарный преобразователь

C) полусумматор

D) сумматор

E) логический элемент

********

23. Результат сложения 1111+ 1101…

A) 10010

B) 10100

C) 11100

D) 11010

E) 11101

********

23. В одноразрядном сумматоре возможно состояние входов и выходов…

A) если А=0, В=1 и Р1=0, то Р2=0 и S=0

B) если А=1, В=0 и Р1=0, то Р2=0 и S=1

C) если А=0, В=0 и Р1=0, то Р2=1 и S=0

D) если А=0, В=0 и Р1=1, то Р2=0 и S=0

E) если А=0, В=0 и Р1=1, то Р2=1 и S=0

********

24. Получение двоичного кода на выходе в результате преобразования номера входа предоставляет устройство …

A) сумматор

B) мультиплексор

C) демультиплексор

D) дешифратор

E) шифратор

********

25. У дешифратора …

A) на входы подается набор сигналов, и только на одном из выходов имеется сигнал

B) на входы подается набор сигналов, а на выходе имеется другой набор сигналов

C) на один из входов подается сигнал, и только на одном из выходов имеется сигнал

D) на один из входов подается сигнал, а на выходе имеется набор сигналов

E) все ответы правильные

********

26. Дешифратор имеет n входов и m выходов, которые связаны соотношением

A) n=m*2

B) m=n*2

C) n=m

D) m=2n

E) n=2 m

********

27. Стробирующий вход в дешифраторе:

A) при его значении =0, устанавливает на выходе неактивные уровни сигналов

B) при его значении =1, устанавливает на выходе неактивные уровни сигналов

C) при его значении =0, устанавливает на выходе активные уровни сигналов

D) устанавливает последовательность чтения выходов

E) устанавливает последовательность чтения входов

********

28. Мультиплексор – это функциональный узел, осуществляющий …

A) преобразование двоичных чисел в номер выходного канала

B) преобразование номера входного канала в двоичный код

C) подключение одного из нескольких входов к выходу

D) преобразование входного двоичного кода в десятичное число

E) сложение двух четырехразрядных двоичных чисел

********

29. На схемах мультиплексор обозначается …

A) SM

B) DC

C) MS

D) CD

E) DM

********

30. На схемах сумматор обозначается …

A) SM

B) MS

C) DC

D) CD

E) DM

********

31. При каких значениях А, В и С

выражение Х=()+А*В равно 1

A) А= 1, В=1, С= 0

B) А= 0, В=0, С= 1

C) А= 1, В=0, С= 1

D) А= 1, В=0, С= 0

E) А= 1, В=1, С= 1

********

32. При каких значениях А, В и С

выражение Х=()*А+В равно 0

A) А= 0, В=0, С= 1

B) А= 0, В=1, С= 0

C) А= 1, В=0, С= 1

D) А= 0, В=1, С= 0

E) А= 0, В=1, С= 1

********

33. Уровень, соответствующий приходу сигнала, выполняющего определенную функцию называется …

A) отрицательным фронтом сигнала

B) положительным фронтом сигнала

C) передним фронтом

D) пассивным уровнем сигнала

E) активным уровнем сигнала

********

34. Отрицательный фронт сигнала – это

A) переход сигнала из 0 в 1

B) переход сигнала из 1 в 0

C) переход из активного уровня в пассивный

D) переход из пассивного уровня в активный

E) сигнал низкого уровня

********

35. Тактовый сигнал –…

A) управляющий сигнал, определяющий момент выполнения устройством определенной функции

B) положительный сигнал, поступающий на дополнительный вход устройства

C) отрицательный сигнал, поступающий на дополнительный вход устройства

D) сигнал, по которому устройство включается

E) сигнал, по которому устройство выключается

********

36. Группа сигналов, объединенных по какому-либо принципу называется …

A) кабелем

B) интерфейсом

C) шиной

D) набором

E) шлейфом

********

37. Над косой чертой, пересекающей шину указывается число, обозначающее

A) диаметр шины в мм

B) диаметр шины в см

C) количество микросхем, подсоединенных к шине

D) напряжение на шине

E) количество сигналов, входящих в шину

********

38. Тактовый сигнал (строб) на микросхемах обозначается …

A) буквой C

B) буквой S

C) буквой SR

D) буквами С R

E) буквами SС

********

39. Сброс (установка в нуль) обозначается буквой (буквами)…

A) Reset

B) RS

C) R

D) RT

E) RE

********

40. Регистр обозначается буквой (буквами)…

A) R

B) Re

C) Reg

D) RG

E) RT

********

41. В отечественной системе обозначений микросхем буква К обозначает…

A) такого обозначения нет

B) микросхемы военного назначения

C) микросхемы широкого применения

D) пластмассовый корпус

E) керамический корпус

********

42. Сигнал, от которого зависит работа триггера, называется …

A) строб

B) управляющий

C) командный

D) функциональный

E) тактовый

********

43. Периодом называется …

A) время полного цикла тактового сигнала

B) время 1/2 тактового сигнала

C) время 2-х тактовых сигналов

D) величина, обратная тактовому сигналу

E) такое понятие отсутствует

********

44. Синхронный RS-триггер имеет ..

A) 3 входа: НЕ-set и НЕ-reset и С

B) 2 входа: set и reset

C) 1 входа: set или reset

D) 1 вход: set

E) 1 вход: reset

********

45. D-триггер имеет ...

A) 3 входа: D, и С

B) 2 входа: set и reset

C) 2 входа: D и С

D) 1 вход: set

E) 1 вход: reset

********

46. Какой из формул описывается данная функциональна схема …

A) B=Z+(*)

B) B=(Z+)*

C) B=Z*(+)

D) B=Z*()

E) B=Z*()

********

47. Обычный RS-триггер имеет ...

A) 3 входа: set и reset и С

B) 2 входа: set и reset

C) 1 входа: set или reset

D) 1 вход: set

E) 1 вход: reset

********

48. Не имеют запрещенных состояний входа …

A) RS, JK -триггеры

B) JK, D, T-триггеры

C) RS, D, T -триггеры

D) RS, T -триггеры

E) все триггеры

********

49. Универсальный триггер, позволяющий на своей основе построить все остальные виды триггеров …

A) T– триггер

B) D– триггер

C) JK– триггер

D) синхронный RS– триггер

E) асинхронный RS– триггер

********

50. Какой из формул описывается данная функциональна схема …

A) А=*У+

B) А=(*У)+

C) А=(+У*)

D) А=(*У)+

E) А=*(У+)

********

51. Если микросхема выполняет функцию по положительному фронту входного сигнала, то на месте входа ставится

A) косая черта /

B) косая черта \

C) черта |

D) две черты Х

E) знак ·

********

52. Адресные разряды на микросхемах обозначаются …

A) буквой А

B) буквой D

C) буквой R

D) буквами ADR

E) буквами Adress

********

53. Счетчик обозначается буквой (буквами)…

A) CH

B) S

C) ST

D) C

E) CT

********

54. Буквой R обозначается…

A) адрес

B) установка в единицу

C) сброс (установка в нуль)

D) тактовый сигнал (строB)

E) третье состояние выхода

********

55. Буквой Т обозначается…

A) регистр

B) установка в единицу

C) сброс (установка в нуль)

D) тактовый сигнал (строB)

E) триггер

********

56. Микросхема в целом обозначается буквой (буквами)…

A) MM

B) MX

C) MC

D) MS

E) DD

********

57. Триггер – это простейшая микросхема, имеющая …

A) равное число входов и выходов

B) не имеющая неинформативных выходов

C) не имеющая инверсных выходов

D) не имеющая инверсных входов

E) память

********

58. Триггеры и регистры сохраняют свою память до тех пор, пока …

A) на них подается напряжение

B) на входе стоит сигнал 1

C) на входе стоит сигнал 0

D) на входе стоит нейтральный сигнал

E) на все входы подаются 1

********

59. Работа триггера зависит от сигнала, который называется …

A) строб

B) управляющий

C) командный

D) тактовый

E) функциональный

********

60. Шина – это …

A) все входные сигналы

B) все выходные сигналы

C) группа сигналов, объединенных по какому-либо принципу

D) группа сигналов, кратных числу 5 или 10

E) группа положительных сигналов