Тақырып 9

# Тақырып 9. НГМД.

Мақсат: НГМД құрылғысы және жұмыс жасау принципін қарастыру.

Жоспар:

1. НГМД құрылғысы

2. НГМД контроллері

1. НГМД құрылғысы

Бұл дисковод - жеңіл және тұтас ыңғайлы құрылғы. Оның өлшемдері:

ені 6 дюйм, биіктігі 5 дюйм және ұзындығы 8 дюйм.

Жинақтағыш құрылғы ішінде компоненттер болады, олар НГМД жұмысын қамсыз етеді.

Дисковод шпиндель және шпиндель қозғалтқышы. Шпиндель (білік) дисководтің диск орталығын қысады, ал қозғалтқыш дискті айналдырады.

Дисководтердің көбінде біруақытта дискінің екі жағында оқитын екі головка бар болады, 1 головка блогі оқу/жазу головкаларынан тұрады, ол дискіден берілгендерді оқуға және дискіге берілгендерді жазуға жауап береді.

Дисковод құрылғысының ішіндегі басқа компоненттері дисководке дискті беруі үшін, орнатулар және орнында диск бекітулер, қай кезде қақпақ ілгешекті жабуға арналған. Сонымен қатар, схема бар, ол жұмысшы ркжиміндегі лампаны басқарушы болады, сонымен қатар тағы бір жарықдиод, ол шпиндель жанында орнатылған және диск көрсеткі тесігі байқайды. Әйтеуір, НГМД бір жағында кішкене ауыстырып қосқыш болады, жазудың қорғаныш дискінде бары немесе жоқ болу анықтайды.

НГМД жинақтағыштың форматты сыйымдылығы сияқты кейбір ерекшеліктері болады, жинақтағыш габариттары, жақтардың саны және головкалары, диск өлшемі.

Жинақтағыш сыйымдылығы, форматты сыйымдылықпен, форматтау барысында анықталады. Қазіргі уақытта ДК-ке арналған төрт стандарт бар болады:

- 1.4 Мб, 3,5 дюйм;

- 1.2 Мб, 5,25 дюйм;

- 720К, 3,5 дюйм;

- 360К, 5,25 дюйм;

Форматты сыйымдылық – бұл диск өлшемінің физикалық көрсеткіші,1,4 Мб форматы ені 3,5 дюйм болады.

Жинақтағыш биіктігі (немесе габариттар (height)) әдетте назарға қабылданды, бір уақытта жинақтағыштардың екі типі таралған болатын: толықгабаритті (fifl - heigfat) және жартылайгабаритті (half - height). Қазір НГМД барлығы жартылайгабаритті болып келеді;

Бұл жүйеде жинақтағыштардың үлкен санын орналастыруға рұқсат етеді. Тек қана сол уақытта қатты дискдегі жинақтағыштармен жұмыс істеуде, габариттар өзгешеліктерін анықтауға болады.

Қазіргі уақытта жинақтағыштың жақтар саны және головкалары салыстырмалы сұрақ болып келеді. Бастапқыда диск жинақтағышта оқу/жазу үшін тек қана бір головка (жоғарыда) болады. Дисктің төменгі жағы қолданылмады. Сондықтан диск біржақты деп аталды. Қазір барлық дисководтер екі головкалармен шығарылады: оқу/жазу: бірі - жоғарыдан, басқасы - төмен жағынан. Бұндай жинақтағыштар екіжақты деп аталады.

2. НГМД контроллері

НГМД корпусында орнаталған электроника платасында, қозғалтқыштармен басқару схемалары ғана орналасқан, жазу және оқу сигналдарының күшейткіштер-құрастырғыштары және көрсеткіштің сигналдардың құрастырғыштары. Иілгіш дисктердің контроллері әдетте компьютер жүйелік платасында орналастырады немесе арнайы кеңейту картасына көтеріп шығарылған («компанияда» НЖМД интерфейсімен). Арнайы стандартты интерфейс арқылы НГМД контроллерге іске қосылады. Барлық сигналдар логикалық деңгейлерімен ТТЛ болып келеді, белсенді деңгей – төмен. Жинақтағыш шығатын сигналдарының құрастырғыштары шығу типі болады «ашық коллектор». Құрылғының әрбір сигнал жолы үшін интерфейс терминаторлардың барын, резисторлардың жүктеу түсінеді. Теориялық түрде оларды тек қана соңғы дисководте шлейфқа қосуға шамаланды, практикада оларды ешуақытта сөндіріп тастамайды. Қазіргі үш дюйімді жинақтағыштар «таратылған терминатор» қолданады - резисторлар салыстырмалы жоғары кедергімен (1-1,5 кОм), интерфейс кіріс жолдары мен шина +5В байланысуы тұрақты. Интерфейс сигналдардың төменгі жиілігі импеданс шлейф келісулері және терминатор кедергілері туралы рұқсат етпейді. Бірақ егер шлейфте ескі жинақтағыштары 5" алынған терминаторлармен тұрса, олар сенімді жұмыс істеуге бас тарта алады (ашық коллектормен шығатын жолдар жұктпеусіз қалады).

Кабельдер және иілгіш дисктердің қосу разъемлары.

Әрбір дискте кемінде екі кабель болады. Олардың бірі – бұл кабель қоректену блогінің көзі. Бұл көп түсті төрт өткігішті кабель, дисководтің артқы бөлігіне іске қосылады.

Қоректену көзі кабельдерінен басқа, әрбір дисковод үшін берілгендер контроллері кабелі қарастырылған.

Әдебиет: 5, бет. 12-45; 6, бет. 15- 58

Бақылау сұрақтар

1. НГМД жұмыс істеу принципін түсіндіріңіздер?

2. «Форматты сыйымдылық» ұғымды түсіндіріңіздер.

3. НГМД контроллерінің қандай компоненттері болады?

4. НГМД қосуы үшін қандай кабельдер және разъемлар қолданылады?