Тақырып 8

# Тақырып 8. НЖМД

Мақсаты: НЖМД құрылғы және жұмыс принципін қарастыру.

Жоспар:

1. НЖМД. құрылғысы

2. Жұмыс принципі

1. НЖМД құрылғысы

НЖМД, НГМД сияқты диск және бірнеше дисктен құралған, кішкентай үйінді түрінде бірінің үстінен бірі орналасқан. Сонымен қатар, НГМД айырмашлығы, НЖМД қатты металдан дайындалған, әдетте алюминийдан, және магниттік тотықтар жіңішке қабыршақпен жабылған.

Қатты дисктің «қатты» аталу себебі, өйткені ол өте жылдам жылдамдықпен әдетте минутына 7200, иілгіш диск жылдамдығынан 20 есе көбірек айналдырады. НЖМД дисктің жоғары жылдамдықпен айналуына байланысты, ақпаратты жазу және оқу жылдам жүзеге асырылады.

Сонымен қатар, НЖМД толығымен корпусқа орналастырылған. НГМД айырмашылығынан қарағанда, ішкі құрылғысы жақсы көрінеді, НЖМД сыртқы ортадан бөлектенген, басқа бөліктерді де және магниттік тасымалдаушы немесе оқу/жазу сезгіш головкаларына зақым келтіруден, шаңнан қорғайды. Жылдам айналатын диск бірнеше он миллиондаған дюйм үлес арақашықтықта, үстінен головканың қалай орналасқаны маңызды. Магнитті қабығының тығыздығы жазбаның өте тығыз алып келуге рұқсат етеді, сондықтан НГМД салыстырғанда НЖМД маңызды ақпараттарды көп сақтайды.

2. Жұмыс принципі

НГМД сияқты дисктер ось-шпиндель бойымен айналады, жинақтағыш қозғалтқышы қозғалысына келеді. Әрбір диск плиттер деп аталады. Көп иілгіш дисктер сияқты, екі жағы қолданылады. Плиттер көп болғандықтан, жақтары жоғарыдан төмен қарай нөмірленген. Типті НЖМД үш плиттерамимен 0-5 жақтарына ие болады, жұп жақтары жоғарыдан, тақ жақтары - төменнен.

Плитттердің әрбір жағында оқу/жазу головкасы бар. Барлық головкалар бірыңғай бүтін құрастырылған, головка блогі. Олар барлығы бір уақытта орналасады, олардың әрбірі өз жолына рұқсат етеді, және де орналасады, дискінің бір жағында орналасқан. Цилиндр терминге форматтауда қолданылатын нақ кеңістікте барлық жолдардың физикалық орналастыруы мәнді нақты қосып береді. Үш плиттер алты жақпен кеңістікте алты дөңгелек цилиндрді құрастырады.

Оқу/жазу головкалары бірыңғай бүтін сияқты головканың келтіру механизмы көмегімен қозғалады, ұқсас құрылғыға, иілгіш диск жинақтағышта головканы ішіне кіргізеді және итеріп шығарады.

Головканы келтіру механизмі жоғары рецизионды құрылғы болып келеді. Әдетте келтірулердің екі типі қолданылады: адымды қозғалтқыштар және соленоидты келтірулер магниттік өзекшемен (voice - coil actuators). адымды қозғалтқыштар арзандау, бірақ баяу жұмыс істейді. Адымды қозғалтқыштар арзан, бірақ ақырын жұмыс істейді. Адымды қозғалтқыштан айырмашылығы, головка блогін дискреттік позициялардың берілген санына орналастырады, соленоидный келтіру магнит көмегімен орналастырады. Магнитосоленоид сияқты магнит жұмыс істейді, өзекше динамика ішіне кіргізеді және итеріп шығарады.

Басқа жағынан, герметикалық және жоғары рецизионды шарттарынан басқасы НГМД, үлкен НГМД ұқсас.

НГМД және НГМД қоректену разъем және 34-түйіскен соңғы разъем бар. Сонымен қатар ұстатқыштар және келісуші резисторлар көруге болады. Олар қатты дискідегі жинақтағышты анықтайды: немесе бірінші жинақтағыш С, немесе екінші D.

НЖМД контролері шина арқылы НЖМД ДК-мен байланыстырады. Кейбір жағдайларда НЖМД контроллері аналық платада орналасуы мүмкін, кейде қиыстырылған контроллерлері НГМД және НЖМД қолданылады.

Стандартты НЖМД контроллер айырмашлығы бірнеше типті НЖМД контроллері бар болады. Контроллдер типі жинақтағыштан және дискіде ақпаратты жазу әдісіне тәуелді болады.

Берілгендерді кодтау.

Модификацияланған жиі модуляция (MFM) - бұл магниттік кодтау схемасы, магниттік бетке битті жазу әдіс анықтайды.

Магниттену (RLL) өту арасындағы қашықтық шек қоюымен кодтау. Бұл әдіс МРМ қарағанда, ақпаратты үлкен тығызыдықпен есте сақтауын қамсыз етеді, сондықтан RLL-жинақтағыш форматты сыйымдылығы, MFM-жинақтағыш аналогті форматты сыйымдылығынан екі есе көбірек.

Әдебиет: 5, бет. 12-45; 6, бет. 15- 58

Бақылау сұрақтар

1. НЖМД құрылғысын түсіндіріңіз?

2. НЖМД мен НГМД айырмашылығы?

3. Қатты дисктің цилиндрі не ұсынады?

4. Головка блогі қозғалысы үшін қандай келтірулер қолданылады?

5. НЖМД қосуы үшін қандай разъемлар қолданады?