### Оглавление

Назад | Вперед

Поколения ЭВМ.

Прогресс не стоит на месте. Всего лишь несколько лет назад вопрос о клонировании мог вызвать смех у простого обывателя, когда как сейчас издаются законы, запрещающие клонирование. Совсем недавно человек с дефектом зрения был вынужден носить очки. Сейчас же проводятся несложные операции с применением лазеров, которые полностью способны исправить зрение. Получить необходимую информацию в настоящее время можно не выходя из дома. Необходимо лишь соединиться с Интернет и узнать всё, что вам нужно.

Это лишь мизерная часть того, что дал нам компьютер. На протяжении последнего столетия сменилось четыре поколения ЭВМ. И с каждой сменой перед учеными открывались всё новые и новые возможности.

Вот некоторые определения термина ’’ поколение компьютеров ’’, взятые из 2-х источников. ’’ Поколения вычислительных машин - это сложившееся в последнее время разбиение вычислительных машин на классы, определяемые элементной базой и производительностью Поколения компьютеров - нестрогая классификация вычислительных систем по степени развития аппаратных и в последнее время - программных средств Утверждение понятия принадлежности компьютеров к тому или иному поколению и появление самого термина ’’ поколение ’’ относится к 1964 г., когда фирма IBM выпустила серию компьютеров IBM / 360 на гибридных микросхемах (монолитные интегральные схемы в то время ещё не выпускались в достаточном количестве), назвав эту серию компьютерами третьего поколения. Соответственно предыдущие компьютеры - на транзисторах и электронных лампах - компьютерами второго и третьего поколений. В дальнейшем эта классификация, вошедшая в употребление, была расширена и появились компьютеры четвёртого и пятого поколений. В настоящее время ожидается разработка ЭВМ шестого поколения, которые будут основаны на совсем иных технологиях.

Можно выделить 4 основные поколения ЭВМ.

| ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ
Характеристики | I | II | III | IV
Годы применения | 1946-1960 | 1960-1964 | 1964-1970 | 1970-1980
Основной элемент | Эл . лампа | Транзистор | ИС | БИС
Количество ЭВМ в мире (шт . ) | Сотни | Тысячи | Десятки тысяч | Миллионы
Размеры ЭВМ | Большие | Значительно меньше | Мини-ЭВМ | микроЭВМ
Быстродействие (уел) | 1 | 10 | 1000 | 10000
Носитель информации | Перфокарта, Перфолента | Магнитная лента | Диск | Гибкий диск

Поколения:

- ЭВМ на эл. лампах, быстродействие порядка 20000 операций в
  секунду, для каждой машины существует свой язык программирования.
  ("БЭСМ","Стрела").
- В 1960 г. в ЭВМ были применены транзисторы, изобретённые в
  1948 г., они были более надёжны, долговечны, обладали большой оперативной памятью. 1 транзистор способен заменить ~40 эл. ламп и работает с большей скоростью. В качестве носителей информации использовались магнитные ленты. ("Минск-2","Урал-14).
- В 1964 г. появились первые интегральные схемы (ИС), которые получили широкое распространение. ИС - это кристалл, площадь которого 10 мм2. 1 ИС способна заменить 1000 транзисторов. 1 кристалл - 30-ти тонный "Эниак". Появилась возможность обрабатывать параллельно несколько программ.
- Впервые стали применяться большие интегральные схемы (БИС), которые по мощности примерно соответствовали 1000 ИС. Это привело к снижению стоимости производства компьютеров. В 1980 г. центральный процессор небольшой ЭВМ оказалось возможным разместить на кристалле площадью 1/4 дюйма. ("Иллиак","Эльбрус") .
- Синтезаторы, звуки, способность вести диалог, выполнять команды, подаваемые голосом или прикосновением.