### Оглавление

Назад | Вперед

Устройства ввода.

Клавиатура.

Как известно, клавиатура является пока основным устройством ввода информации в компьютер. В техническом аспекте это устройство представляет собой совокупность механических датчиков, воспринимающих давление на клавиши и замыкающих тем или иным способом определённую электрическую цепь.

Надо сказать, что эволюция клавиатур для IBM PC не была недолгой. Сначала использовались 83-х клавишные клавиатуры затем вместе с АТ появилась 84-х клавишная. Подовляющее большинство современных IBM PC совместимых используют расширенную клавиатуру. Основные улучшения по сравнению с АТ-клавиатурой касается общего числа (101 и выше ) и расположения клавиш. Наиболее стандартным является расположение QWERTY:

порядка 60 клавиш с буквами, цифрами, знаками пунктуации и другими символами и ещё около 40 функциональных клавиш.

Устройство клавиатур.

Сигналы разъёма клавиатуры приведены в таблице.

Номер контакта | Наименование цепи | Назначение
1 | Clock | Тактовая частота
2 | Data | Линия данных
3 |  | Резерв
4 | Ground | Земля
5 | +5VDC | Напряжение +5 В

В настоящее время наиболее распространены два вида клавиатур: с механическим и мембранным переключателями. В первом случае датчик представляет из себя традиционный механизм с контактами из специального сплава. Несмотря на то что эта технология используется уже несколько десятилетий, фирмы- производители постоянно работают над её модификацией и улучшением. Стоит отметить, что в клавиатурах известных фирм контакты переключателей позолоченные, что значительно улучшает электрическую проводимость.

Технология, основанная на мембранных переключателях, считается более прогрессивной, хотя особых преимуществ не даёт.

Мыши и трекболы.

Мыши и трекболы являются координаторными устройствами ввода информации в компьютер. Разумеется полностью заменить клавиатуру они не могут. В основном эти устройства имеют две три кнопки управления. Не секрет что своей популярностью мышь обязана распространению графического интерфейса и в основном компании “

Microsoft”.

Теперь немного о мышиной “анатомии”. Как известно, первая мышь каталась на двух колесиках, которые были связаны с осями переменных резисторов. Перемещение такой мыши было прямо пропорционально изменению сопротивления переменных рези- сторов. В дальнейшем конструкция перетерпела значительные изменения. Ролики были перенесены внутрь корпуса, а с поверхностью стал соприкасаться твёрдый резиновый шарик.

Можно выделить 3 способа подключения мыши. Самыми распространёнными являются подключения через последователь- ный порт. Менее распространены мыши с шинным интерфейсом, для подключения которых требуется специальный интерфейс или, “мышиный” порт.

Третьей разновидностью можно считать мыши в стиле

PS/2, которые использовались в компьютерах аналогичной серии, а в настоящее время являются стандартом де-факто для портативных компьютеров. Для их подключения используется разъём miniDIN 6.

Физически каждая мышь имеет на хвосте разъём типа

DB-9. В некоторых случаях в комплекте есть переходник на DB-25.

Современные мыши имеют обычно оптимальное аппаратное разрешение 400

cpi. Когда фирмы декларируют разрешение на уровне 1800 cpi, то речь, видимо идёт о программном разрешении.

Сигналы разъёма мыши перечислены в следующей таблице:

Контакт | Сигнал | Функция
1. | _____ | _____
2. | TRANSMIT | Передача
3. | RECEIVE | _____
4. | DTR | Питание
5. | GROUND | Земля
6. | _____ | _____
7. | RTS | Питание
8. | _____ | _____
9. | _____ | _____

Трекбол, вообще говоря, представляет из себя “перевёрнутую” мышь, у трекбола приводится в движение не корпус, а только его шар. Это позволяет существенно повысить точность управления курсором.

Джойстики.

Джойстик является аналоговым координаторным устройством ввода информации. Сигналы на разъёме игрового порта приведены ниже:

№ контакта | Направление сигнала | Название сигнала
1. | Выход | + 5В
2. | Вход | Клавиша 1 джойстик А
3. | Вход | Значение Х джойстик А
4. | ____ | Земля
5. | ____ | Земля
6. | Вход | Значение Y джойстик А
7. | Вход | Клавиша 2 джойстик А
8. | Выход | + 5В
9. | Выход | +5В
10. | Вход | Клавиша 1 джойстик В
11. | Вход | Значение Х джойстик В
12. | ____ | Земля
13. | Вход | Значение Y джойстик В
14. | Вход | Клавиша 2 джойстик В
15. | Выход | + 5В