Тестовые вопросы по дисциплине «Микроэлектроника»

****************

1 Какие подвижные носители являются основными в полупроводнике n-типа?

A) Электроны;

B) Положительные ионы;

С) Отрицательные ионы;

D) Дырки;

E) Позитроны.

****************

2 Как смещены p-n-переход транзистора в активном режиме?

А) Эмиттерный и коллекторный переход закрыты;

В) Эмиттерный и коллекторный переходы открыты;

С) Эмиттерный и коллекторный переходы открыт, коллекторный

переход закрыт;

D) Эмиттерный и коллекторный переходы закрыт, коллекторный

переходы открыт

Е) Эмиттерный и коллекторный переходы смещены в обратном

направлении

****************

3 Как связаны между собой коэффициенты передачи токов эмиттера и ?

А)

В)

С)

D)

Е)

****************

4 В каком режиме работы транзисторного каскада КПД составляет (60-70)%

А) В режиме усиления класса В;

В) В режиме усиления класса АВ;

С) В режиме усиления класса А;

D) В режиме усиления класса D;

Е) В режиме усиления класса С;

****************

5 Какие существуют схемы включения биполярных транзисторов?

А) С общей базой (ОБ), общим эмиттером (ОЭ) и общим истоком (ОИ);

В) С общим коллектором (ОК), ОБ и ОЭ.

С) ОК, ОБ и ОИ.

D) С общим стоком (ОС), ОБ и ОЭ.

Е) С общим затвором (ОЗ), ОЭ и ОК.

****************

6 Какие существуют классы усиления транзисторного Усилительного каскада?

А) А, В, АВ, С, АС.

В) А, В, С, АС, D, Е.

С) А, В, С, АС, D.

D) А, В, АВ, С, D.

Е) А, В, С, D, А D.

****************

7 Как называется режим работы усилительного каскада, при котором транзистор больше половины периода находится в состоянии отсечки?

А) В режиме усиления класса В;

В) В режиме усиления класса А;

С) В режиме усиления класса С;

D) В режиме усиления класса D;

Е) В режиме усиления класса АВ;

****************

8. Ниже приведена схема какого устройства?

А) Симметричного мультивибратора

В) Одновибратора

С) Генератора линейно-изменяющегося напряжения

D) Триггера на транзисторах

Е) Триггера Шмита

****************

9. Ниже приведена схема какого устройства?

А) Мультивибратора на транзисторах

В) Одновибратора

С) Генератора линейно-изменяющегося напряжения

D) Триггера на транзисторах

Е) Симметричного мультивибратора на логических элементах

****************

10. Ниже приведено условное обозначение, какого полупроводникового прибора?

А) Варикапа;

В) Выпрямительного диода;

С) Стабилитрона;

D) Диода Шоттки

Е) Туннельного диода.

****************

11. Как называется полупроводниковый прибор, условное

обозначение которого приведено ниже?

А) Варикап;

В) Одновибратора

С) Генератора линейно-изменяющегося напряжения

D) Триггера на транзисторах

Е) Излучающий диод.

****************

12. Как называется полупроводниковой прибор, условное обозначение которого приведено ниже?

А) Варикап;

В) Одновибратора

С) Генератора линейно-изменяющегося напряжения

D) Триггера на транзисторах

Е) Излучающий диод.

****************

13. Как называется полупроводниковый прибор, вольт-амперная характеристика которого приведена ниже?

А) Варикап;

В) Одновибратора

С) Генератора линейно-изменяющегося

напряжения

D) Триггера на транзисторах

Е) Излучающий диод.

****************

14. ниже приведенная характеристика относится к какому полупроводниковому прибору?

А) Варикап;

В) Выпрямительному диоду;

С) Стабилитрону;

D) Диоду Шоттки;

Е) Туннельному диоду.

****************

15 Как называется полупроводниковый прибор, условное обозначение которого приведено ниже?

А) Варикап;

В) Динистор

С) Стабилитрона;

D) Диоду Шоттки;

Е) Тринистор.

****************

16 Как называется полупроводниковый прибор, вольт-амперная характеристика которого приведена ниже?

А) Варикап;

В) Динистор

С) Стабилитрона;

D) Диоду Шоттки;

Е) Выпрямительному диод.

****************

17 Ниже приведено условное обозначение, какого Полупроводникового прибора?

А) Варикап;

В) Выпрямительному диоду;

С) Стабилитрону;

D) Диоду Шоттки;

Е) Туннельному диоду.

****************

18 Как называется проводящий слой, в котором создается рабочий ток полевого транзистора?

А) Исток ;

В) Сток;

С) Затвор;

D) Канал;

****************

19 Ниже приведенная формула описывается вольт-амперную

характеристику какого полупроводникового прибора?

А) Диода; I=IT

В) Тиристора;

С) Динистора;

D) Стабилитрона;

Е) Полевого транзистора.

****************

20 Сколько устойчивых состояний, выводов и p-n-переходов имеет динистор?

А) 1 устойчивое состояние, 3 вывода и 2 p-n-переходов;

В) 2 устойчивое состояние, 2 вывода и 3 p-n-переходов;

С) 1 устойчивое состояние, 2 вывода и 2 p-n-переходов;

D) 2 устойчивое состояние, 3 вывода и 1 p-n-переходов;

Е) 3 устойчивое состояние, 3 вывода и 4 p-n-переходов;

****************

21 Как называется режим работы усилительного каскада, при котором транзистор больше половины периода находится в открытом состоянии?

А) Режим усиления класса В ;

В) Режим усиления класса АС ;

С) Режим усиления класса С ;

D) Режим усиления класса D ;

Е) Режим усиления класса A В ;

****************

22 Как называется оптопара, условное обозначения которого приведена ниже?

А) тиристорная;

В) резисторная;

С) транзисторная;

D) диодная;

Е) варикапная.

****************

23 Как называется устройство, передаточная характеристика которого имеет следующий вид:

А) триггер Шмита (триггер с эмиттерной связью) ;

В) триггер с коллекторно-базовыми связами;

С) мультивибратор;

D) одновибратор;

Е) генератор прямоугольных импульсов.

****************

24 Для чего предназначены конденсаторы Сp1 и Cp2 в схеме усилительного каскада с RC –связью (апериодического усилителя)?

А) Для увеличения коэффициента усиления по току.

В) Для увеличения коэффициента усиления по напряжению на

нижних частотах.

С) Для стабилизации усиления.

D) Для разделения источника входного сигнала с

усилительного каскадом, а также для разделения выходной

коллекторной цепи транзистора от внешней нагрузки по

постоянному току.

Е) Для усиления сигнала на верхних частотах.

****************

25 Как называется транзистор, условное обозначение которого имеет следующий вид

А) n-p-n транзистор;

В) p-n-p транзистор;

С) n-МОН транзистор с изолированным с индуцированным

каналом ;

D) p-МОН транзистор с изолированным затвором с

встроенным каналом;

Е) n-МОН транзистор с изолированным затвором с встроенным

каналом;

****************

26 В полупроводнике p – типа какие подвижные носители заряда являются основными?

А) Электроны;

В) Положительные ионы;

С) Отрицательные ионы ;

D) Дырки ;

Е) Позитроны.

****************

27 Как называется усилительный каскад, активные элементы которого работают в режиме класса В?

А) Апериодический усилитель;

В) Усилитель с RC- связью;

С) Широкополосный усилитель;

D) Двухтактный усилитель;

Е) Эмиттерный повторитель

****************

28 Как называется усилительный каскад, транзистор которого работает в режиме усиления класса С?

А) Маломощный усилитель в предварительных каскадах.

В) Выходной усилитель мощности.

С) Апериодический усилитель.

D) Эмиттерный повторитель.

Е) Двухтактный усилитель.

****************

29 Как называется усилительный каскад, активный элемент которого работает в режиме класса А?

А) Апериодический усилитель;

В) Усилитель с RC- связью;

С) Широкополосный усилитель;

D) Двухтактный усилитель;

Е) Эмиттерный повторитель

****************

30 Как называется устройство, схема которого приведена ниже на рисунке?

А) Мультивибратор на транзисторах

В) Одновибратор

С) Генератор линейно-изменяющегося напряжения

D) Триггер на транзисторах

Е) Симметричный мультивибратор на логических элементах

****************