Лабораториялық жұмыс №3

Тақырып: ДК құрастыру

Мақсат: студенттерді КЖ құрастыру дағдыларын үйрету.

Теориялық мәліметтер:

ДК классикалық түрде атқарулары жүйелік блоктан тұрады, оған пернетақта, видеомонитор және барлық қосымша құрылғылар іске қосылады. Жүйелік блота жүйелік плата орналасқан (System Board немесе MotherBoard - аналық плата) онда компьютердің орталық компоненттер орнатылған - процессор, оперативті жад, көмекші схемалар және щелелі разъемдар-слоттар, оларды плата кеңейтуіне орнатуға болады. Жүйелік блок корпусында диск жинақтағыштарды орнатуға арналған бөліктер (Bay) болады және басқа қосымша құрылғылар үшін үш-бес дюймді форматта, сонымен қатар қоректену блогі болады. Корпустің артқы қабырғасында клавиатура пернетақта разъемдары және басқаларға арналған тесік бар, сонымен қатар щелелі тіліктер, олар арқылы плата кеңейтуінде орнатылған, корпустан сыртқы разъемдар шығады. Платалар (карталар) кеңейтулер өлкелі баспа разъемадары болады, олар енгізу/шығару шиналарының слотамен қосылады, және металли тұтқаны, корпусқа платаны бекітіп қояды. Мына тұтқада сыртқы разъемдар орнатылуы мүмкін.

Тапсырма:

Сіздерге көрсетілген ДК сұрыптау және жинау.

Әдебиет: 3, стр. 52-56; 4; 5, стр. 235-245.

Бақылау сұрақтар

1. Компьютерді жинау үшін неден бастау керек?

2. ДК сұрыптап, жинауда өзіндеріне жаңа нені білдіңіздер?

3. ДК жинауда ықшамдау үшін нені ұсына аласыздар?

4. Жұмыс барысында қандай дағдыларға үйрендіңіздер?