РБ дайындау тесттер

1. Слот термині мына мағынаны береді?

A) ұя, микросхема орнатылатын орын;

B) шешілетін өткізгіш;

C) тесіктік тетік;

D) кеңейтілу тақшасы;

E) жартылай өткізгіштік микросхема.

2. Чип термині мына мағынаны береді?

A) ұя, микросхема орнатылатын орын;

B) шешілетін өткізгіш;

C) тесіктік тетік;

D) кеңейтілу тақшасы;

E) жартылай өткізгіштік микросхема.

3. HDD термині мына мағынаны береді?

A) иілгіш магниттік дисктегі жинақтауыш;

B) қатқыл магниттік дискідегі жинақтауыш;

C) монохромдық адаптердың түрі;

D) жүелік шинаның түрі;

E) оқу үшін жады.

4. FDD термині мына мағынаны береді?

A) иілгіш магниттік дисктегі жинақтауыш;

B) қатқыл магниттік дискідегі жинақтауыш;

C) монохромдық адаптердың түрі;

D) жүелік шинаның түрі;

E) оқу үшін жады.

5. Негізгі аналық тақша – бұл?

A) интегралды микросхемалардың жиынтығы;

B) электрондық тақша;

C) чипсет;

D) енгізу-шығару контролері;

E) жүйелік блок.

6. РС-да ең жылдам жад – бұл?

A) КЭШ – жадысы;

B) энерготәуелсіз жады;

C) оперативтік жады;

D) динамикалық жады;

E) стектік жады.

7. BIOS(енгізу шығару базалық жүйесі) жүйелік тақшада мына түрде көрсетілген?

A) чипсет;

B) тетік;

C) шина;

D) слот;

E) электрондық тақша.

8. Аналық тақшаның құрамына не кірмейді?

A) Процессор;

B) Қатқыл диск;

C) Оперативтік жады;

D) BIOS;

E) Батарея.

9. POST термині мына мағынаны береді?

A) жалпы регистрлер;

B) монитор түрі;

C) клавиатура түрі;

D) құрылғыларды бастапқы тестілеу;

E) құрылғылар конфигурациясының баптауы.

10. BIOS-setup-та не сақталады?

A) жалпы регистрлер;

B) порттардың іріктеу картасы;

C) деректердің берілу жылдамдығы;

D) кодтау схемасы;

E) құрылғылар конфигурациясының баптауы.

11. BIOS микросхемасы не үшін керек?

A) клавиатураның порттарын бақылау және басқару;

B) құрылғылар конфигурациясының баптауы;

C) дисктен операциялық жүйені енгізу;

D) Sound Blaster тақшаның порттарын бақылау және басқару;

E) құрылғыларды бастапқы тестілеу және инициализациялау.

12. Литиалық батареяны жүйелік тақшада қандай мақсатпен орнатады?

A) шамдық индикаторлар жұмыс істеу үшін;

B) энерготәуелсіз жады жұмыс істеу үшін;

C) операциялық жүйенің бастапқы жұмыс істеу үшін;

D) процессордың жақсы жұмыс істеу үшін;

E) ішкі динамиктың жұмыс істеу үшін.

13. Не үшін математикалық сопроцессорды орнатады?

A) такттық жиелік арттыру үшін;

B) есептеуіш қабілетін ұлғайту үшін;

C) орталық процессордың орнына;

D) оперативтік жадыны арттыру үшін;

E) тұрақты жадыны арттыру үшін.

14. Cooler термині мына мағынаны береді?

A) процессордың активті жылужоюғышы;

B) локальдық шинаның түрі;

C) жүйелік шинаның түрі;

D) процессор мен сопроцессордың арасын қосатын нәрсе;

E) аналық тақшаның стандарты.

15. Жүйелік платаның такттық генераторы импульсты өндіреді?

A) процессорды синхронизациялау үшін;

B) жүйелік шинаны синхронизациялау үшін;

C) енгізу/шығару шинаны синхронизациялау үшін;

D) винчестерді синхронизациялау үшін;

E) процессорды, жүйелік шинаны, енгізу/шығару шинаны синхронизациялау үшін.

16. Бастапқы POST-тексеру нені тестілемейді?

A) ОЗУ-дың толық көлемін;

B) Cooler-ді;

C) CMOS-жады мен уақытты;

D) COM және LPT порттарды;

E) USB порттарды.

17. Socket термині мына мағынаны береді?

A) ұя, микросхема орнатылатын орын;

B) шешілетін өткізгіш;

C) тесіктік тетік;

D) кеңейтілу тақшасы;

E) жартылай өткізгіштік микросхема.

18. Slot термині мына мағынаны береді?

A) ұя, микросхема орнатылатын орын;

B) шешілетін өткізгіш;

C) тесіктік тетік;

D) кеңейтілу тақшасы;

E) жартылай өткізгіштік микросхема.

19. Jumper термині мына мағынаны береді?

A) ұя, микросхема орнатылатын орын;

B) шешілетін өткізгіш;

C) тесіктік тетік;

D) кеңейтілу тақшасы;

E) жартылай өткізгіштік микросхема.

20. chip термині мына мағынаны береді?

A) ұя, микросхема орнатылатын орын;

B) шешілетін өткізгіш;

C) тесіктік тетік;

D) кеңейтілу тақшасы;

E) жартылай өткізгіштік микросхема.

21. КЭШ -жады бұл?

A) оперативтік жады;

B) сверхоперативтікжады;

C) ұлғайған жады;

D) қосымша жады;

E) тұрақты жады.

22. Chipset аналық тақшада бұл;?

A) Микросхемалар жиыны;

B) Тесіктік тетік;

C) Өткізгіш;

D) Жадының модулі;

E) Ішкі накопитель.

23. Солтүстік мост ненің арасында деректердің айырбасталуын істейді;?

A) Процессор мен оперативтік жады;

B) Процессор мен графиктік порт;

C) Процессор мен тізбектей порт;

D) Процессор мен параллельдік порт;

E) Процессор, оперативтік жады және графиктік порт.

24. Чипсеттің оңтүстік мосттың құрамында;?

A) Оперативтік жадының контроллерлері;

B) AGP контроллерлері;

C) Кэш жадының контроллерлері;

D) BIOS-тың контроллерлері;

E) USB, ATA ,PCI, ISA, AMR,AC97 контроллерлері.

25. ATX аналық тақшаның форм факторын қандай белгі арқылы білуге болады;?

A) Тақшадағы тоқкөзінің разъемы арқылы;

B) Socket немесе Slot маркировкасы арқылы;

C) Кеңейтілу тақшасы үшін разъемдер саны арқылы;

D) Тақшаның өлшемі арқылы;

E) BIOS микросхемасының маркировкасы арқылы.

26. microATX аналық тақшаның форм факторын қандай белгі арқылы білуге болады;?

A) Тақшадағы тоқкөзінің разъемы арқылы;

B) Socket немесе Slot маркировкасы арқылы;

C) Порттар саны арқылы;

D) BIOS микросхемасының маркировкасы арқылы;

E) Тақшадағы тоқкөзінің разъемы және тақшаның өлшемі арқылы.

27. AT аналық тақшаның форм факторын қандай белгі арқылы білуге болады;?

A) Тақшадағы тоқкөзінің разъемы арқылы;

B) Socket немесе Slot маркировкасы арқылы;

C) Кеңейтілу тақшасы үшін разъемдер саны арқылы;

D) Тақшаның өлшемі арқылы;

E) BIOS микросхемасының маркировкасы арқылы.

28. Аналық тақшада IDE және floppy разъемдар саны?

A) 1 IDE, 1 floppy;

B) 2 IDE, 1 floppy;

C) 1 IDE, 2 floppy;

D) 3 IDE, 3 floppy;

E) 4 IDE, 2 floppy.

29. AT аналық тақшасында неше СОМ порт бар?

A) 1 COM порт;

B) 2 COM порт;

C) 3 COM порт;

D) 4 COM порт;

E) 5 COM порт.

30. AT аналық тақшасында неше стандартты LPT порт бар?

A) 1 LPT порт;

B) 2 LPT порт;

C) 3 LPT порт;

D) 4 LPT порт;

E) 5 LPT порт.

31. ATX аналық тақшасында неше стандартты PS/2 порт бар?

A) 1 PS/2 порт;

B) 2 PS/2 порт;

C) 3 PS/2 порт;

D) 4 PS/2 порт;

E) 5 PS/2 порт.

32. Солтүстік мосттың құрамына қандай құрылғылар жатады.?

A) графикалық адаптер;

B) дыбыстық кодек;

C) жады модульдері;

D) модем;

E) принтер.

33. Дыбыстық кодектің порттар саны.?

A) 1 Game порт;

B) 2 аудио порт;

C) 3 аудио порт;

D) 1 Game порт және 3 аудио порт;

E) 1 Game порт және 2 аудио порт.

34. Чипсеттің жанып кетуінен қорғау қай жерде орналасқан?

A) Оңтүстік мосттағы радиатор;

B) Солтүстік мосттағы радиатор;

C) Оңтүстік пен солтүстік мосттағы радиатор;

D) Чипсетте радиатор орналаспайды;

E) Радиатор компьютердің корпусында.

35. Аналық тақшаға максимум орналасады?

A) 1 микросхема BIOS;

B) 2 микросхема BIOS;

C) 3 микросхема BIOS;

D) 4 микросхема BIOS;

E) 5 микросхема BIOS.

36. Аналық тақшаға жады модулі үшін тетіктердің максималдық саны?

A) 1;

B) 2;

C) 3;

D) 4;

E) 5.

37. Мына нәрселердің ішінде тесіктік тетікті таңдаңыз?

A) Chipset;

B) Chip;

C) Jumper;

D) Slot;

E) Socket.

38. Мына нәрселердің ішінен ұя, микросхема орнатылатын орынды таңдаңыз?

A) Chipset;

B) Chip;

C) Jumper;

D) Slot;

E) Socket.

39. Мына нәрселердің ішінен шешілетін өткізгішті таңдаңыз?

A) Chipset;

B) Jumper;

C) Socket;

D) Slot;

E) Chip.

40. Мына нәрселердің ішінен жартылай өткізгіштік микросхеманы таңдаңыз?

A) Chip;

B) Socket;

C) Slot;

D) Jumper;

E) DIP Switches.

41.1 Жадыны, процессорды және графикалық адаптер арасын не қосады?

A) чипсеттің оңтүстік мосты;

B) чипсеттің солтүстік мосты;

C) PCI шинасы;

D) DMA – контроллері;

E) BIOS.

42.2. Чипсеттің микросхемалары қалай аталады?

A) адаптер;

B) порттар;

C) контроллерлер;

D) мосттар;

E) шиналар.

43.1 Чипсеттің қай мосты процессормен қосылады?

A) орталық;

B) батыс;

C) солтүстік;

D) оңтүстік;

E) шығыс.

44. Чипсеттің солтүстік мост құрамына не кіреді?

A) желілік контроллер;

B) USB контроллер;

C) иілгіш диск контроллері;

D) қатқыл диск контроллері;

E) жады контроллері.

45. Чипсеттің солтүстік мост құрамына не кіреді?

A) графикалық шинаның контроллері;

B) желілік контроллер;

C) дыбыстық контроллер;

D) SATA контроллері;

E) DMA – контроллері.

46. Чипсеттің солтүстік мост құрамына не кіреді?

A) желілік контроллер;

B) PCI шинаның контроллері;

C) DMA контроллері;

D) дыбыстық контроллер;

E) процессормен жұмыс істеу интерфейсі.

47. Чипсеттің оңтүстік мостына не кірмейді?

A) дыбыстық контроллер;

B) желілік контроллер;

C) BIOS;

D) USB контроллер;

E) SATA контроллер.

48. Чипсеттің оңтүстік мостына не кірмейді?

A) РАТА контроллері;

B) SUPER I/O микросхемасы;

C) PCI контроллер;

D) DMA- контроллер;

E) дыбыстық контроллер.

49. Super I/O микросхемасы не үшін жауап береді?

A) Солтүстік пен Оңтүстік мосттарды қосу үшін;

B) жадыға кіру үшін;

C) USB порттар;

D) LPT, COM – порттар мен FDD дисководтар;

E) SATA мен ATA интерфейстер.

50. LPT, COM порттар мен FDD дисководтар үшін қандай микросхема жауап береді?

A) Super I/O;

B) BIOS;

C) Солтүстік мост;

D) Оңтүстік мост;

E) DMA контроллер.

51. INTEL фирмасы солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін қандай шинаны қолданады?

A) Mu TIOL;

B) V-Link;

C) PCI Express;

D) DMI;

E) Hyper Transport.

52. ULI фирмасы солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін қандай шинаны қолданады?

A) Mu TIOL;

B) Hyper Transport;

C) V-Link;

D) DMI;

E) PCI Express.

53. VIA фирмасы солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін қандай шинаны қолданады?

A) DMI;

B) Hyper Transport;

C) V- Link;

D) PCI - Express;

E) Mu TIOL.

54. SIS фирмасы солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін қандай шинаны қолданады?

A) Mu TIOL;

B) Hyper Transport;

C) PCI Express;

D) DMI;

E) V- Link.

55. ATI фирмасы солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін қандай шинаны қолданады?

A) SATA;

B) Mu TIOL;

C) V- Link;

D) DMI;

E) Hyper Transport.

56. NVIDIA фирмасы солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін қандай шинаны қолданады?

A) Hyper Transport;

B) DMI;

C) V- Link;

D) PCI Express;

E) Mu TIOL.

57. Қандай фирма солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін DMI шинасын қолданады?

A) ATI;

B) INTEL;

C) NVIDIA;

D) SIS;

E) VIA.

58. Қандай фирма солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін Hyper Transport шинасын қолданады?

A) Microsoft;

B) INTEL;

C) NVIDIA;

D) ULI;

E) SIS.

59. Қандай фирма солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін V-Link шинасын қолданады?

A) SIS;

B) INTEL;

C) ULI;

D) VIA;

E) NVIDIA.

60. Қандай фирма солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін Mu TIOL шинасын қолданады?

A) INTEL;

B) ULI;

C) NVIDIA;

D) ATI;

E) SIS.

61. Қандай фирма солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін PCI- Express шинасын қолданады?

A) INTEL;

B) VIA;

C) ATI;

D) NVIDIA;

E) SIS.

62. Жадыны, процессорды және графикалық адаптер арасын не қосады?

A) оңтүстік мост;

B) солтүстік мост;

C) ISA шинасы;

D) Super I/O микросхемасы;

E) желілік контроллер.

63. Чипсеттің микросхемалары қалай аталады?

A) концентраторлар;

B) генераторлар;

C) контроллерлер;

D) мосттар;

E) шлейфтер.

64. Чипсеттің қай мосты процессормен қосылады?

A) желілік;

B) контрольдік;

C) солтүстік;

D) оңтүстік;

E) процессорлық.

65. Чипсеттің солтүстік мост құрамына не кіреді?

A) желілік контроллер;

B) USB контроллер;

C) иілгіш диск контроллері;

D) қатқыл диск контроллері;

E) жады контроллері.

66. Чипсеттің солтүстік мост құрамына не кіреді?

A) графикалық шинаның контроллері;

B) желілік контроллер;

C) дыбыстық контроллер;

D) SATA контроллері;

E) DMA – контроллері.

67. Чипсеттің солтүстік мост құрамына не кіреді?

A) желілік контроллер;

B) PCI шинаның контроллері;

C) DMA контроллері;

D) дыбыстық контроллер;

E) процессормен жұмыс істеу интерфейсі.

68. Чипсеттің оңтүстік мостына не кірмейді?

A) дыбыстық контроллер;

B) желілік контроллер;

C) жады контроллері;

D) USB контроллер;

E) SATA контроллер.

69. Чипсеттің оңтүстік мостына не кірмейді?

A) SАТА контроллер;

B) LPT-порттар;

C) ISA контроллер;

D) DMA- контроллер;

E) дыбыстық контроллер.

70. Super I/O микросхемасы не үшін жауап береді?

A) Солтүстік пен Оңтүстік мосттарды қосу үшін;

B) жадыға кіру үшін;

C) USB порттар;

D) LPT, COM – порттар мен FDD дисководтар;

E) SATA мен ATA интерфейстер.

71.1 LPT, COM порттар мен FDD дисководтар үшін қандай микросхема жауап береді?

A) Super I/O;

B) BIOS;

C) Солтүстік мост;

D) Оңтүстік мост;

E) DMA контроллер.

72. INTEL фирмасы солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін қандай шинаны қолданады?

A) Mu TIOL;

B) V-Link;

C) PCI Express;

D) DMI;

E) Hyper Transport.

73. ULI фирмасы солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін қандай шинаны қолданады?

A) Mu TIOL;

B) Hyper Transport;

C) V-Link;

D) DMI;

E) PCI Express.

74. VIA фирмасы солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін қандай шинаны қолданады?

A) DMI;

B) Hyper Transport;

C) V- Link;

D) PCI - Express;

E) Mu TIOL.

75.1 SIS фирмасы солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін қандай шинаны қолданады?

A) Mu TIOL;

B) Hyper Transport;

C) PCI Express;

D) DMI;

E) V- Link.

76. ATI фирмасы солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін қандай шинаны қолданады?

A) SATA;

B) Mu TIOL;

C) V- Link;

D) DMI;

E) Hyper Transport.

77.1 NVIDIA фирмасы солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін қандай шинаны қолданады?

A) Hyper Transport;

B) DMI;

C) V- Link;

D) PCI Express;

E) Mu TIOL.

78. Қандай фирма солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін DMI шинасын қолданады?

A) ATI;

B) INTEL;

C) NVIDIA;

D) SIS;

E) VIA.

79. Қандай фирма солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін Hyper Transport шинасын қолданады?

A) Microsoft;

B) INTEL;

C) NVIDIA;

D) ULI;

E) SIS.

80. Қандай фирма солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін V-Link шинасын қолданады?

A) SIS;

B) INTEL;

C) ULI;

D) VIA;

E) NVIDIA.

81. Қандай фирма солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін Mu TIOL шинасын қолданады?

A) INTEL;

B) ULI;

C) NVIDIA;

D) ATI;

E) SIS.

82. Қандай фирма солтүстік пен оңтүстік мосттарды қосу үшін PCI- Express шинасын қолданады?

A) INTEL;

B) VIA;

C) ATI;

D) NVIDIA;

E) SIS.

83. ОЗУ SIMM 30 контакты бар жады модулі үшін қолданады?

A) 8 разрядтық деректер шинасы;

B) 16 разрядтық деректер шинасы;

C) 32 разрядтық деректер шинасы;

D) 64 разрядтық деректер шинасы;

E) 128 разрядтық деректер шинасы.

84.1 ОЗУ SIMM 72 контакты бар жады модулі үшін қолданады?

A) 8 разрядтық деректер шинасы;

B) 16 разрядтық деректер шинасы;

C) 32 разрядтық деректер шинасы;

D) 64 разрядтық деректер шинасы;

E) 128 разрядтық деректер шинасы.

85. ОЗУ DIMM SDRAM 168 контакты бар жады модулі үшін қолданады?

A) 8 разрядтық деректер шинасы;

B) 16 разрядтық деректер шинасы;

C) 32 разрядтық деректер шинасы;

D) 64 разрядтық деректер шинасы;

E) 128 разрядтық деректер шинасы.

86. ОЗУ DIMM SDRAM 168 контакты бар жады модулінің максималдық жылдам істеуі?

A) 2 нс;

B) 3 нс;

C) 7 нс;

D) 10 нс;

E) 60 нс.

87. ОЗУ DIMM SDRAM 168 контакты бар жады модулінің минималдық жылдам істеуі?

A) 2 нс;

B) 3 нс;

C) 7 нс;

D) 10 нс;

E) 60 нс.

88. PC-66 стандартына ОЗУ DIMM SDRAM жады модулінің қандай жиелігі сәйкес келеді?

A) 33 Мгц;

B) 66 Мгц;

C) 100 Мгц;

D) 133 Мгц;

E) 166 Мгц.

89. PC-100 стандартына ОЗУ DIMM SDRAM жады модулінің қандай жиелігі сәйкес келеді?

A) 33 Мгц;

B) 66 Мгц;

C) 100 Мгц;

D) 133 Мгц;

E) 166 Мгц.

89.2. PC-133 стандартына ОЗУ DIMM SDRAM жады модулінің қандай жиелігі сәйкес келеді?

A) 33 Мгц;

B) 66 Мгц;

C) 100 Мгц;

D) 133 Мгц;

E) 166 Мгц.

90. PC-166 стандартына ОЗУ DIMM SDRAM жады модулінің қандай жиелігі сәйкес келеді?

A) 33 Мгц;

B) 66 Мгц;

C) 100 Мгц;

D) 133 Мгц;

E) Стандарт 166 Мгц жоқ.

91. ОЗУ DDR SDRAM жадының DIMM SDRAM жадысынан деректерді беруде айырмашылығы?

A) такт ішінде деректердің бір биті;

B) такт ішінде деректердің екі биті;

C) такт ішінде деректердің үш биті;

D) такт ішінде деректердің алты биті;

E) такт ішінде деректердің сегіз биті.

92. PC-2100 стандартына ОЗУ DIMM DDR жады модулінің қандай жиелігі сәйкес келеді?

A) 100 Мгц;

B) 133 Мгц;

C) 200 Мгц;

D) 266 Мгц;

E) 333 Мгц.

93. PC-2700 стандартына ОЗУ DIMM DDR жады модулінің қандай жиелігі сәйкес келеді?

A) 100 Мгц;

B) 133 Мгц;

C) 200 Мгц;

D) 266 Мгц;

E) 333 Мгц.

94. PC-1600 стандартына ОЗУ DIMM DDR жады модулінің қандай жиелігі сәйкес келеді?

A) 100 Мгц;

B) 133 Мгц;

C) 200 Мгц;

D) 266 Мгц;

E) 333 Мгц.

95. PC-3200 стандартына ОЗУ DIMM DDR жады модулінің қандай жиелігі сәйкес келеді?

A) 100 Мгц;

B) 133 Мгц;

C) 400 Мгц;

D) 266 Мгц;

E) 333 Мгц.

96. SDRAM деген не?

A) Синхрондық динамикалық жады, тек қана оқу үшін;

B) Синхрондық динамикалық жады, тоқпен өшірілетін;

C) Синхрондық динамикалық жады, произволдық доступпен;

D) Жылдам асинхрондық жады, шексіз доступпен;

E) Статикалық жады, тікелей асинхрондық доступпен.

97. «Синхрондық динамикалық жады, произволдық доступпен» қайсысы?

A) EEPROM;

B) RDRAM;

C) SRAM;

D) SDRAM;

E) CDRAM.

98. «Синхрондық динамикалық жады, произволдық доступпен» қайсысы?

A) CDRAM;

B) SDRAM;

C) DRDRAM;

D) EPROM;

E) SSRAM.

99. Жады, произволдық доступпен қайсысы?

A) DVD-ROM;

B) EPROM;

C) PROM;

D) ROM;

E) RAM.

100. Динамикалық жады қайсысы?

A) SDRAM;

B) EPROM;

C) CDROM;

D) DVD-ROM;

E) SRAM.